    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ по устройству отделочных работ (квартиры без отделки) на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

	
	
	Приложение №1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ (квартиры без отделки)  на объекте:
	
	
	

	
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	
	
	

	
	
	Полы
	Един.изм.
	Объем/площадь
	Примечание
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	ПОЛЫ 
	
	
	

	 
	проект:  20001-1-АР2 изм.5, ДДУ П. 1.2
	 
	
	
	

	                                     1 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня столовая
	Утеплитель ППС 30- 100 мм
	м2
	160,90
	 
	
	
	

	
	
	Стяжка полусухая М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.100х100 - 80 мм
	м2
	
	
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Утеплитель ППС 30- 100 мм
	м2
	19,5
	 
	
	
	

	
	
	Пленка ПВХ 200 мкм с заводом на стену 60мм, 2 слоя
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стяжка полусухая  М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.100х100 - 60 мм
	
	
	
	
	
	

	                                   2 ЭТАЖ
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм GLIMS@BodoSop 4 мм
	м2
	36,90
	 
	
	
	

	                 3-25 этажи
	
	
	

	7
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм GLIMS@BodoSop 4 мм
	м2
	933,40
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проемов
	 
	
	
	
	
	

	2
	Работы со знаком * -слой пола выполняется собственников жилых помещений псле сдачи в эксплуатацию
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	2 ЭТАЖ 
	
	
	

	3
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	
	 
	—
	 
	
	
	

	5
	Балкон
	
	 
	—
	 
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	6
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	7
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	
	 
	—
	 
	
	
	

	8
	Балкон
	
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая—
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	3,7
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Пазогребень - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	7,3
	см.прим.п.2
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	0
	
	
	
	

	
	
	Пазогребень , ГКЛ - без отделки
	 
	0
	
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	
	
	

	3
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	3,50
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Пазогребень - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	9,60
	см.прим.п.2
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	
	
	Пазогребень , ГКЛ - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	5
	Балкон
	Газосиликат - штукатурка 15мм
	м2
	51,00
	 
	
	
	

	
	
	Утеплитель мин.плита (Н) толщ.100мм - штукатурка по сетке
	м2
	29,20
	 
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	6
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	80,50
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Пазогебень - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	7
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	234,00
	см.прим.п.2
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	
	
	Пазогебень , ГКЛ - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	8
	Балкон
	Без отделки
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	Примечание:
	 
	
	 
	 
	
	
	

	1
	Класс отделки по проекту в жилых помещениях соотвтствует классу VI по ГОСТ Р 72509-2026
	
	
	

	2
	При выполнении штукатурных работ в местах примыания стен и перегородок к несущим контсркциям, предусмотреть синтетическую сетку, внахлест выполнеить по 150мм в каждую сторону от угла.
	
	
	



	
	
	
	Приложение №2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ  в квартирах "Теплый старт"  на объекте:
	
	
	

	
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Вид отделки элементов интерьера
	Площ., м2
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	
	
	
	

	
	
	участки работ
	стены или перегородки
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	
	
	

	 
	проект:  20001-1-АР2 изм.5, Альбом "Теплый старт"
	
	
	

	                                   2 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          для теплого пола-75мм
	35,72
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	0,00
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                          для теплого пола-55мм
	4,5
	
	
	

	3
	Балконы
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	3,20
	
	
	

	                 3-25 этажи
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-Q)  
	
	
	

	4
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          для теплого пола-75мм
	880,40
	
	
	

	5
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	0,00
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                          для теплого пола-55мм
	103,38
	
	
	

	6
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	72,90
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов
	
	
	

	2
	Раствор, которым будет заливаться кабельная электронагревательная секция, не должен содержать щебня и других включений с стрыми краями, способными повредить его оболочку.
	
	
	

	3
	В прмещении кухни-ниши, прихожей, совмещенного санузла выполнить теплый пол, места расположений указаны на плане типов квартир л.5.
	
	
	

	4
	Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001-1-АР2.
	
	
	

	5
	Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола.
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	
	
	

	2 ЭТАЖ на отм.+4,200
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	 
	
	
	

	
	
	
	
	35,49
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	4,50
	
	
	

	3
	Балкон
	 
	Без отделки
	—
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	 
	 
	
	
	ВСЕГО (ГР.F-Q)  
	
	
	

	4
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	883,53
	
	
	

	5
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	100,02
	
	
	

	6
	Балкон
	 
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	3,54
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	1,40
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	11,49
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	14,79
	
	
	

	2
	Кухня-столовая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	1,81
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	2,81
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены /пилон: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	3,64
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	33,71
	
	
	

	3
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	—
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	2,60
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	5,49
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	9,00
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Кирпич , ячеистые блоки - грунтовка, штукатурка 15мм
	без отделки
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Монолит - без отделки. Пазогребень ГКЛ - без отделки
	
	
	
	

	
	 
	
	Газосиликат - штукатурка 15мм
	
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	 
	
	
	
	

	5
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	штукатурка 15мм
	7,47
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-Q)  
	
	
	

	6
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	209,70
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	41,13
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком и пилон : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	64,91
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовка, шпатлева за 2 раза
	80,86
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	476,61
	
	
	

	
	
	
	Перегородка у пилона: штукатурка улучшенная, грунтовка,шпатлевка за 2 раза
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком: штукатурка улучшенная. Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	5,07
	
	
	

	7
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	48,78
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	33,08
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	51,91
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовока, шпатлева за 2 раза
	100,67
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	406,68
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ
	ГКЛ, заделка стыков, грунтовка, шпатлевка за 1 раз
	93,58
	
	
	

	8
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	47,36
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	5,76
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  пилон : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	27,09
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовока, шпатлевка за 2 раза
	13,03
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	276,66
	
	
	

	
	
	
	Двойная перегородка напротив входнйо двери, перегородка между ванной (санузлом) и прихожей: штукатурка улуч., грунтовка,шпатлевка за 2 раза
	12,22
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком: Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	32,88
	
	
	

	
	
	
	Отделка утепленной  прихожей из ГКЛ стены: ГКЛ, заделка стыков, грунтовка, шпатлевка 1 раз
	12,87
	
	
	

	9
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)
	ГКЛ
	90,74
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	10
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	113,90
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	 
	
	 
	
	
	

	1
	При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую сетку
	
	
	

	2
	В местах сопряжения разнородных материалов в углах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое на всю высоту
	
	
	




	
	
	
	Приложение №3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ "Предчистовая 1"  на объекте:
	
	
	

	
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Вид отделки элементов интерьера
	Площ., м2
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	
	
	
	

	
	
	участки работ
	стены или перегородки
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	
	
	

	 
	проект:  20001-1-АР2 изм.5.
	
	
	

	                 3-25 этажи
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-М)  
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	405,46
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	0,00
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	44,83
	
	
	

	3
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	29,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов
	
	
	

	2
	Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001--АР2
	
	
	

	3
	Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола
	
	
	

	4
	По периметру стен всех помещений в уровне  стяжки проклеить демпферную ленту.
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-М)  
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	0,00
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	0,00
	
	
	

	3
	Балкон
	Без отделки
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-М)  
	
	
	

	1
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	97,39
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	25,51
	
	
	

	
	
	
	Внутрення стена и  пилон: грунтовка, шпатлевка а 2 раза
	24,50
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	313,52
	
	
	

	2
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	28,22
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	9,26
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком; внутренние стены и пилон:    штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	10,92
	
	
	

	
	
	
	Внутренняя стена: грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	20,19
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	171,31
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ
	ГКЛ (БЕЗ ОТДЕЛКИ)
	24,03
	
	
	

	3
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	7,30
	
	
	

	
	
	 
	Внутренние стены и пилон  :      штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	6,42
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стена и пилон: грунтовка, шпатлева за 2 раза
	23,94
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	163,31
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком: Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	14,80
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	без отделки
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)
	ГКЛ
	60,42
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	5
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	 
	
	 
	
	
	

	1
	При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую сетку
	
	
	

	2
	В местах сопряжения разнородных материалов и улах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое на всю высоту
	
	
	



	
	
	
	Приложение №4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ "Предчистовая 2"  на объекте:
	
	
	

	
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	
	

	Проект 20001-1-АР2 изм.5
	
	
	

	 
	 
	 
	Вид отделки элементов интерьера
	Площ., м2
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	
	
	
	

	
	
	участки работ
	стены или перегородки
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	
	
	

	                 1 этаж
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	 
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	 
	
	
	

	3
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	 
	
	
	

	4
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	 
	
	
	

	                 2 этаж
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	 
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	 
	
	
	

	3
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	 
	
	
	

	4
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	 
	
	
	

	                 3-25 этажи
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	ВСЕГО (ГР.F-Q)  
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	1292,61
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	0,00
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	150,96
	
	
	

	3
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	116,80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов
	
	
	

	2
	Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001--АР2
	
	
	

	3
	Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола
	
	
	

	4
	По периметру стен всех помещений в уровне  стяжки проклеить демпферную ленту.
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	
	
	

	 
	Отделка потолков
	все этажи
	Без отделки
	 
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	 
	
	
	
	ВСЕГО (ГР.F-Q)  
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	0,00
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	0,00
	
	
	

	3
	Балкон
	Без отделки
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	62,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	11,87
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	23,67
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	123,42
	
	
	

	2
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	16,99
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	3,78
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	23,23
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	56,30
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ
	0,00
	
	
	

	3
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	7,42
	
	
	

	
	
	 
	Внутренннй пилон: шпатлевка на сдир
	4,90
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	23,84
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	45,84
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)**
	ГКЛ
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	5
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	8,41
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	3,85
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	21,25
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	27,80
	
	
	

	2
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	1,81
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	2,90
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	3,64
	
	
	

	
	
	
	Внутренний  пилон:  шпатлевка на сдир
	10,99
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	40,88
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ, затирка швов
	0,00
	
	
	

	3
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Внутренний   пилон: грунтовка, шпатлевка а 2 раза
	2,80
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	6,55
	
	
	

	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком
	ГКЛ
	15,20
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком
	0,00
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ **
	ГКЛ
	0,00
	
	
	

	
	
	
	 Без отделки
	0,00
	
	
	

	5
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	0,00
	
	
	

	3 - 25 ЭТАЖИ
	
	
	

	1
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	372,73
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	181,08
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	420,42
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	1137,33
	
	
	

	2
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	99,95
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	63,01
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	246,11
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	790,49
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ, заделка стыков
	0,00
	
	
	

	3
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	51,80
	
	
	

	
	
	 
	Внутренний   пилон: грунтовка, шпатлевка а 2 раза
	59,85
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	92,48
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	597,89
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)**
	ГКЛ
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	0,00
	
	
	

	5
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	 
	
	 
	
	
	

	1
	При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую сетку
	
	
	

	2
	В местах сопряжения разнородных материалов и улах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое на всю высоту
	
	
	



	
	
	
	Приложение №5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ на объекте:
	
	
	

	
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	
	
	

	Проект 20001-1-АР2 изм.5, изм.3
	
	
	

	 
	 
	 
	Вид отделки элементов интерьера
	Един.изм.
	[bookmark: _GoBack]Площадь/объем
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	
	
	
	
	

	
	
	участки работ
	стены или перегородки
	
	
	
	
	

	Монтаж коробов из ГКЛ технических ниш, типа С625 (без утепления)
	
	
	

	                 1 этаж
	
	
	

	1
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	3,984
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	10,938
	
	
	

	                 2 этаж
	
	
	

	3
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	23,205
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	31,14
	
	
	

	                 3-25 этажи
	
	
	

	5
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	605,91
	
	
	

	6
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	579,46
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отделка помешений "Теплый пол"  с 3 по 25 этажи : п.7 = 43,5 м2 и п.9 = 59.12 м2 исключены  из объемов данной таблицы (Объемы включены в  Приложение №2)
	
	
	

	2
	При выполнении облицовки коммуникаций ГКЛ и ГКЛВ, все габариты уточнить по месту. Облицовку инженерных коммуникаций и обшивку стни и потолков ГК по металлическому каркасу выпонять по СП 163.1325800.2014. Стыки между листами  ГКЛ (ГКЛВ) проклеить армирующей лентой. Для обеспечния доступа к коммуникациям в ограждении шахты предусмотреть ревизионные люки. 
	
	
	

	Монтаж ГКЛ на  металическом каркасе  витражей на 23, 24,25 этажах (проект 20001-1-АС л.9,10)
	
	
	

	1
	Витражи
	23,  24, 25 этажи
	Утепление  минараловатными плитами толщ.100мм ɣ=80кг/м3
	м3
	8,31
	
	
	

	2
	
	
	Устройство металлического каркаса с ГВЛ толщ.10мм (профиль ПС100 толщ. 0,7мм)
	м2
	83,1
	
	
	

	3
	
	
	Установка подоконной доски ПВХ  (L=2,2м)
	м.п.
	108,12
	
	
	

	Отделка дверных откосов из ГКЛ 
	
	
	

	1
	Металлические двери в МОП
	Шпатлевка, грунтовка, фини шное покрытие см.альбом МОП
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	123,51
	
	
	

	2
	Металлические входные  двери в квартиру
	Шпатлевка,грунтовка
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	9,36
	
	
	

	3
	Деревянные двери
	Шпатлевка,грунтовка
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	141,96
	
	
	

	Монтаж входных деревянных дверей в квартиры
	
	
	

	1
	Дверные блоки в квартиры = 172 шт
	ДВ 21-10
	Дверной блок деревянный входной в ДВ 1 Рп 21-10 Г Пр Мд3
	шт
	57
	
	
	

	2
	
	ДВ 21-10л
	Дверной блок деревянный входной в ДВ 1 Рл 21-10 Г Пр Мд3
	шт
	115
	
	
	

	Заделка штроб для прокладки кабеля для ЭОМ (Акт №8 от 01.03.2026г.)
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	 
	 
	
	
	

	
	
	участки работ (этажи)
	
	  1                  2                3 -24             25



	м
	Итого
	
	
	

	1
	Кавртиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 25мм шириной 30мм
	61,69             143,23        3737,8           173,23
	м
	4115,95
	
	
	

	2
	Кавртиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 25мм шириной 50мм
	      1,8                 1,81            39,82            1,81
	м
	45,24
	
	
	

	3
	Кавртиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 30мм шириной 170мм
	       1,85                   1,85                    39,6                      1,85
	м
	45,15
	
	
	

	Окраска металлических поверхностей
	
	
	

	 
	сметы: №5.4.1.1.3 (п.8, 15) №5.4.1.1.5 (п.15, п.20); №5.7.2.5 (п.17); №5.7.2.6 (п.8);  №5.3.2.1 (п.21, п.15);  №5.6.1.6 (п.28, п.43), п.47);  №5.12.1.1.3 (п.42, п.43); №5.3.3.3. (п.23, п.15)
	 
	 
	
	
	

	1
	В квартирах, МОП, кровля, система отопления, ограждения лестниц и т.д.
	 
	Грунтовка , окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза
	м2
	1502,00
	
	
	

	Зашивка косоуров и площадок ГКЛ с отделкой (проект 20001-1-АР2 л.23)
	
	
	

	1
	МОП
	Косоуры и площадки 
	ГК по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, фактурная окраска
	м2
	15,00
	
	
	

	Монтаж поручней на ограждения лесничной клетки
	
	
	

	1
	Лестничная клетка
	 
	Поручни и ПВХ
	м
	160,00
	
	
	

	Заделка швов примыкания между  ПГП и плитой перекрытия                                                            (проект 20001-1-АС изм.4 л.14 Узел заделкт швов по ПГП)
	
	
	

	1
	Квартиры
	Герметизация  швов примыкания
	Штукатурка швов
	м.п.
	8273,00
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Отделка внутренней поверхности парапета на кровле (проект 20001-1-АР2 изм.5 л.14)
	
	
	

	1
	Поверхность парапета
	Монолитные поверхности
	Грунтовка, шпатлевка на сдир, грунтовка, окраска фасадной краской RAL 1013 и RAL 7030. Цветовое решение смотреть на паспорте АГО
	м2
	232,00
	
	
	





	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 

	Срок выполнения работ
(Начало работ: с даты подписания договора;
окончание работ: через 90 дней с даты подписания Договора )
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(2 (два) года с момента сдачи объекта в эксплуатацию)
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Наличие СРО в области строительства
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 3-х лет  


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026      г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.




