    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по благоустройству территории жилого дома: вертикальная планировка, проезды, тротуары и площадки, система водоотводных сооружений (лотки), установка средств дорожного движения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке
«Выполнение комплекса работ по благоустройству территории жилого дома: вертикальная планировка, проезды, тротуары и площадки, система водоотводных сооружений (лотки), установка средств дорожного движения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»»


	На благоустройство территории жилого дома: вертикальная планировка, проезды, тротуары и площадки. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проект - 20001-1-ГП
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечания
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ (1 этап строительства)
	
	
	

	Тип 1
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Проезд  S=3476,6 м2  тип 1 - асфальтовое покрытие  с бордюром из бортового камня БР 100.30.15, L=451,1 м.п.
	
	
	

	1.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ.0,25м
	м3
	869,15
	 
	
	
	

	1.2
	Устройство оснований из  щебня, фракции 40-80 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем, ГОСТ 8267-93, толщиной 0,30м
	м2
	3476,60
	 
	
	
	

	1.3
	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона МII на вязком битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,06м
	м2
	3476,60
	 
	
	
	

	1.4
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона тип МII на вязком битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,05м
	м2
	3476,60
	 
	
	
	

	1.5
	Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15
	шт
	451,10
	 
	
	
	

	1.6
	Нанесение вертикальной разметки 2.7  на бетонный бордюр вручную
	м2
	121,80
	 
	
	
	

	Тип 2
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Устройство отмостки тип 2 ,S=33,3 м
	
	
	

	2.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ.0,05м
	м3
	1,67
	 
	
	
	

	2.2
	Устройство цементно-бетонного покрытия с армированием сеткой ø5Вр I 200*200. бетон кл.В20 XF3 F150 W6, толщ. 0,15м
	м2
	33,30
	 
	
	
	

	2.3
	Устройство шва в бетоне
	м 
	3,00
	 
	
	
	

	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК
	 
	
	
	

	Тип 3
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Тротуар  - плиточное покрытие  с возможностью проезда  тип 3,
 S=12,7  м2  (плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. Раскладка - в разбежку)
	
	
	

	3.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - толщ.0,15м
	м3
	1,905
	 
	
	
	

	3.2
	Устройство оснований под тротуары из щебня М600 фр.40-70мм, толщ.0,15м
	м2
	12,7
	 
	
	
	

	3.3
	Устройство  выравнивающих слоев основания из  песчано-цементной смеси (содержание цемента по 150 кг/м3), толщ. 0,05м
	м3
	0,635
	 
	
	
	

	3.4
	Устройство  тротуарной плитки , 80мм  с заполнением швов песчано-цементной   смесью (плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. Раскладка - в разбежку) размером (198*98*60)
	м2
	12,7
	 
	
	
	

	3.5
	Плитка тротуарная ООО "АРБЕТ", серия "Прямоугольник",цвет: агат 198х98х80мм
	м2
	12,7
	 
	
	
	

	Тип 4
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Плиточное покрытие тротуара тип 4,  S=440,3 +106,7=547,0м2 
(плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. 
Раскладка - в разбежку). БР 100.20.8=231 м.п.
	
	
	

	4.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (среднезернистый) - толщ.0,10м
	м3
	54,70
	 
	
	
	

	4.2
	Устройство оснований под тротуары из щебня (известнякового)  фр.20-40мм, толщ.0,10м
	м2
	547,00
	 
	
	
	

	4.3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,03м
	м3
	16,41
	 
	
	
	

	4.4
	Устройство  покрытия из тротуарной плитки (плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. Раскладка - в разбежку), размером (198*98*60)
	м2
	547,00
	 
	
	
	

	4.5
	Плитка тротуарная ООО "АРБЕТ", серия "Прямоугольник",цвет: агат 198х98х60мм
	м2
	440,3
	 
	
	
	

	4.6
	Плитка тротуарная ООО "АРБЕТ", серия "Прямоугольник",цвет: гранит198х98х60мм
	м2
	106,7
	 
	
	
	

	4.7
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	231,5
	 
	
	
	

	4.8
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	231,5
	 
	
	
	

	Тип 5
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	 Плиточное  покрытие отмостки из плитки тип 5, S=90,6 м2  
(плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. 
Раскладка - в разбежку)
	
	
	

	5.1
	Устройство оснований из щебня (известнякового) ГОСТ 8267-93, толщ.0,10м
	м2
	90,60
	 
	
	
	

	5.2
	Устройство бетонного основания , бетон В15, F150 толщиной 0,10м
	м3
	9,06
	 
	
	
	

	5.3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,03м
	м3
	2,718
	 
	
	
	

	5.4
	Устройство  тротуарной плитки  (плитка ООО "АрБет серия "прямоугольник", цвет Агат. Раскладка - в разбежку), h=0,06м. Размером (198*98*60)
	м2
	90,60
	 
	
	
	

	Тип 6
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	 Покрытие  тротуара,  тип 6,  S=113,3м2  (плитка ООО "АрБет серия "Урбан", цвет Гранит. Раскладка - в разбежку) (598*298*80)
	
	
	

	6.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (среднезернистый) - толщ.0,10м
	м3
	11,33
	 
	
	
	

	6.2
	Устройство оснований под тротуары из щебня (известнякового)  фр.20-40мм, толщ.0,10м
	м2
	113,3
	 
	
	
	

	6.3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,03м
	м3
	3,399
	 
	
	
	

	6.4
	Устройство  тротуарной плитки  (плитка ООО "АрБет серия "Урбан", цвет Гранит. Раскладка - в разбежку) (598*298*80)
	м2
	113,3
	 
	
	
	

	Тип 7 (Резиновое покрытие)
	 
	 
	 
	
	
	

	7.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (среднезернистый) - толщ.0,10м
	м3
	30,68
	 
	
	
	

	7.2
	Устройство оснований под тротуары из щебня (известнякового) М400  фр.40-70 мм, толщ.0,10м
	м2
	306,8
	 
	
	
	

	7.3
	Устройство оснований под тротуары из щебня (известнякового) М400  фр.15-25 мм, толщ.0,04м
	м2
	306,8
	 
	
	
	

	7.4
	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона тип "Б" марки II  по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,04м
	м2
	306,8
	 
	
	
	

	7.5
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	43,00
	 
	
	
	

	7.6
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	43,00
	 
	
	
	

	Тип 8
	 
	 
	 
	
	
	

	8
	Покрытие хозяйственной площадки   тип 8, S= 27,0м2, 
БР 100.30.15 = 14,7 м.п.
	
	
	

	8.1
	Устройство оснований из щебня фр. 20-40 М600 по ГОСТ 3344-83, толщ.0,10м
	м2
	27,00
	 
	
	
	

	8.2
	Устройство покрытия из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,03м
	м2
	27,00
	 
	
	
	

	8.3
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	14,70
	 
	
	
	

	8.4
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3
	шт
	14,70
	 
	
	
	

	Тип 9
	 
	 
	 
	
	
	

	9
	Покрытие теннисной площадки с использованием искусственного газона тип 9 S=105,2 м2
	
	
	

	9.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (среднезернистый) - толщ.0,30м
	м3
	31,56
	 
	
	
	

	9.2
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	105,20
	 
	
	
	

	9.3
	Устройство основания из щебня шлакового  М400  фр.20-40мм, толщ.0,12м
	м3
	12,62
	 
	
	
	

	9.4
	Устройство основания из щебня шлакового  М400  фр.10-20 мм, толщ.0,10м
	м3
	10,52
	 
	
	
	

	9.5
	Устройство основания из щебня шлакового  М400  фр.5-10 мм, толщ.0,03м
	м3
	3,16
	 
	
	
	

	9.6
	Укладка искусственного газона Н=0,06м
	м2
	105,20
	 
	
	
	

	9.7
	Засыпка резиновым гранулянтом фр.0,8-3 мм, ГОСТ 8407-89, h=0,03 м
	м3
	3,16
	 
	
	
	

	ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ (З.У. №1, З.У. №2)
	
	
	

	Тип 1
	 
	 
	 
	
	
	

	10
	Проезд  S=3382,2+227,7 = 3606,9 м2  тип 1 - асфальтовое покрытие  с бордюром из бортового камня БР 100.30.15, ( 16,0+534,8=550,8 м)
	
	
	

	10.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ.0,25м
	м3
	901,73
	 
	
	
	

	10.2
	Устройство оснований из легкоуплотняемого щебня, фракции 40-80 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем, ГОСТ 8267-93, толщиной 0,30м
	м2
	3606,90
	 
	
	
	

	10.3
	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона МII на вязком битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,06м
	м2
	3606,90
	 
	
	
	

	10.4
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона тип МII на вязком битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2013, толщина слоя 0,05м
	м2
	3606,90
	 
	
	
	

	10.5
	Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15
	м
	550,80
	 
	
	
	

	10.6
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	550,80
	 
	
	
	

	10.7
	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную
	м2
	148,72
	 
	
	
	

	Тип 4
	 
	 
	 
	
	
	

	11
	Устройство плиточного покрытия тротуара  тип 4,                       S=110,0+5,7=115,7 м2 с бордюром из бортового камня БР 100.20.8,
( 66,8 м)
	
	
	

	11.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ.0,1м
	м3
	11,58
	 
	
	
	

	11.2
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,1м
	м2
	115,70
	 
	
	
	

	11.3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,03м
	м3
	3,47
	 
	
	
	

	11.4
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки 
	м2
	115,70
	 
	
	
	

	11.5
	Плитка тротуарная ООО "АРБЕТ", серия "Прямоугольник",цвет: агат 198х98х60мм
	м2
	115,70
	 
	
	
	

	11.6
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	66,80
	 
	
	
	

	11.7
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	67
	 
	
	
	




	На  устройство системы водоотводных сооружений (лотки)
	
	
	

	
	Проект - 20001-1-ГП, ЖК ДУЭТ изм.4 № разр.36-26,  лист 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечания
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	Система поверхностного водоотвода Gidrolika 
	
	
	

	1
	Лоток водоотводной   бетонный коробчатых (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, КП 100.26.3 20).19(15.5) - BGF - Z
	шт
	8,00
	лотки: длина -1000мм, ширина-263мм, высота-190мм, условный проход - DN200
	
	
	

	2
	Решетка водоприемная чугунная  щелевая  РВЧЩ-RU22650 - 20(C250) - 50х24,7х2,5 - 1,8/22
	шт
	16,00
	DN200
	
	
	

	3
	Крепеж чугунных решеток "Крепеж М10" - 22281
	шт
	32,00
	 
	
	
	

	4
	Торцевая заглушка стальная (СО-200мм), ЭТ 20 - 25,5.8 0,125
	шт
	1,00
	DN200
	
	
	

	5
	Герметизация (герметик 600мл) лотков в жбк обойме  по ГОСТ Р 57400-2017 (на швы между бетонной обоймой и лотком и стыки между изделиями)
	шт
	4,00
	 
	
	
	

	Железобетонная обойма лотков и основание
	
	
	

	6
	Лоток водоотводной бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, КП 100.26.3 (20).19(15,5) - BGF-Z
	
	
	

	7
	Бетонная оойма В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-91)
	м3
	0,860
	 
	
	
	

	8
	Гидроизоляция стен обоймы лотка пергамином в 2 слоя
	м2
	9,008
	 
	
	
	

	9
	Уплотнение основания щебнем М400 (ГОСТ 8267-93)
	м3
	0,450
	 
	
	
	

	10
	Выравнивающий слой из песка (ГОСТ 8736-93)
	м3
	0,225
	 
	
	
	



	На разметку и установку средств дорожного движения
	
	
	

	
	Проект - 20001-1-ГП изм.4, лист 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]№ 
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечания
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1  этап  - 577 п.м. + З.У.№2 - 441,9 п.м. = 1018,9 п.м.
	 
	
	
	

	1
	Разметка стоянок и установка знаков
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Нанесение  дорожной разметки 1 1 вручную по ГОСТ Р 51256-2018 краской (эмалью) по ГОСТ 32830, цвет белый   
	п.м.
	1018,90
	 
	
	
	

	1.2
	Нанесение  дорожной разметки 1.24.3 по ГОСТ Р 51256-2018 краской (эмалью) по ГОСТ 32830, цвет белый                                                         
	шт 
	30,00
	 
	
	
	

	1.3
	Установка дорожного знака 6.4 "Парковка" (Парковочное место)  по ГОСТ Р 52289-2019
	шт 
	13,00
	 
	
	
	

	1.4
	Установка дорожного знака  8.17 "Инвалиды"  по ГОСТ Р 52289-2019
	шт 
	2,00
	 
	
	
	

	1.5
	Установка дорожного знака  8.6.1 "Способ постановки транспортного средвства на стоянку"  по ГОСТ Р 52289-2019
	шт 
	2,00
	 
	
	
	

	1.6
	Стойка металлическая СКМ 1.30 по серии 3.503.9-80, вып.1
	шт 
	13,00
	 
	
	
	

	1.7
	Фундамент, бетон В25
	м3
	1,248
	 
	
	
	






	
Общая стоимость работ, руб., в том числе:
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 


	стоимость материала
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	стоимость работ
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	Срок выполнения работ:
(начало выполнения работ: с даты подписания договора. 
Ориентировочный срок окончания работ: 90 календарных дней.)
	

	Условия оплаты 
 (предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.


Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания и проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие действующего СРО 
	

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Да/нет

	Согласие с банковской гарантией или личное поручительство
	Да/нет

	Опыт выполнения аналогичных видов работ

	Не менее 2-х лет  




_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026     г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.





