    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ: внутренних отделочных работ; монтаж деревянных дверных блоков; заделка штроб после прокладки кабельных групп, монтаж ГКЛ, окраска м/к, отделка дверных откосов, утепление
стен в квартирах, окраска металлических поверхностей, зашивки косоуров и площадок, отделка внутренней поверхности парапета на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

Примечание: Работы производятся с использованием материалов Генподрядчика.



	
	
	Приложение №1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ 
(Квартиры без отделки)  на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК  в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка).
 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	Обоснование: № 20001-1-АР2 изм.5, ДДУ П. 1.2
	
	
	

	№№
 п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	Участок работ
	Един.изм.
	Кол-во
	Примечание
	
	
	

	ПОЛЫ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 1 ЭТАЖ
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня столовая
	Утеплитель ППС 30- 100 мм
	м2
	160,90
	 
	
	
	

	
	
	Стяжка полусухая М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.100х100 - 80 мм
	м2
	160,9
	 
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Утеплитель ППС 30- 100 мм
	м2
	19,5
	 
	
	
	

	
	
	Пленка ПВХ 200 мкм с заводом на стену 60мм, 2 слоя
	м2
	19,5
	 
	
	
	

	
	
	Стяжка полусухая  М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.100х100 - 60 мм
	м2
	19,5
	 
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм GLIMS@BodoSop 4 мм
	м2
	36,90
	 
	
	
	

	 3-25 ЭТАЖИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм GLIMS@BodoSop 4 мм
	м2
	933,40
	 
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	7
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	8
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	9
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	10
	Балкон
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	 3-25 ЭТАЖИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	11
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	12
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	13
	Балкон
	Без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	ОТДЕЛКА СТЕН
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	14
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая—
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	3,7
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	Пазогребень - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	0
	 
	
	
	

	15
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	7,3
	см.прим.п.4
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	0
	
	
	
	

	
	
	Пазогребень , ГКЛ - без отделки
	 
	0
	
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	16
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	3,50
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Пазогребень - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	17
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	9,60
	см.прим.п.4
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	
	
	Пазогребень , ГКЛ - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	18
	Балкон
	Газосиликат - штукатурка 15мм
	м2
	51,00
	 
	
	
	

	
	
	Утеплитель мин.плита (Н) толщ.100мм - штукатурка 
по сетке
	м2
	29,20
	 
	
	
	

	 3-25 ЭТАЖИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	19
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	80,50
	 
	
	
	

	
	
	Ячеистые блоки - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Кирпич - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Монолит - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	Пазогебень - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	
	
	ГКЛ - без отделки
	 
	—
	 
	
	
	

	20
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Монолит: -Утепитель 100мм, штуатурка 15 мм по сетке ЦПС с яч. 20х20 мм
	м2
	234,00
	см.прим.п.4
	
	
	

	
	
	Кирпич, ячеистые блоки  - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	
	
	Пазогебень , ГКЛ - без отделки
	 
	—
	
	
	
	

	21
	Балкон
	Без отделки
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	
	
	
	

	1. Класс отделки по проекту в жилых помещениях соотвтствует классу VI по ГОСТ Р 72509-2026
	
	
	
	
	

	2. Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проемов
	
	
	

	3. Работы со знаком * - слой пола выполняется собственников жилых помещений псле сдачи в эксплуатацию
	
	
	
	

	4. При выполнении штукатурных работ в местах примыания стен и перегородок к несущим контсркциям, предусмотреть 
    синтетическую сетку, в нахлест выполнять по 150мм в каждую сторону от угла.
	
	
	




	
	
	
	Приложение №2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	
	на комплекс работ по устройству  отделочных работ  в квартирах 
"Теплый старт"  на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	 
	
	
	

	Обоснование: 20001-1-АР2 изм.5, Альбом "Теплый старт"
	
	
	
	
	
	

	№№ 
п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	участки работ
	стены или перегородки
	
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;
                               для теплого пола - 75мм
	м2
	35,72
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	4,50
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;
                               для теплого пола - 55мм
	м2
	4,5
	
	
	

	3
	Балконы
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	м2
	3,20
	
	
	

	3-25 ЭТАЖИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          для теплого пола-75мм
	м2
	880,40
	
	
	

	5
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	103,38
	
	
	

	
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                          для теплого пола-55мм
	м2
	103,38
	
	
	

	6
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	м2
	72,90
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 2 ЭТАЖ на отм.+4,200
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	35,49
	
	
	

	8
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	4,50
	
	
	

	9
	Балкон
	 
	Без отделки
	м2
	—
	
	
	

	 3-25 ЭТАЖИ
	 
	
	
	

	10
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	937,71
	
	
	

	11
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	105,07
	
	
	

	12
	Балкон
	 
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА СТЕН
	
	
	

	2 ЭТАЖ
	 
	
	
	

	13
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	3,54
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	1,40
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	11,49
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	14,79
	
	
	

	14
	Кухня-столовая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	1,81
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	2,81
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены /пилон: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	3,64
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	33,71
	
	
	

	15
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	—
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	2,60
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	5,49
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	9,00
	
	
	

	16
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Кирпич , ячеистые блоки - грунтовка, штукатурка 15мм
	м2
	без отделки
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Монолит - без отделки. 
Пазогребень ГКЛ - без отделки
	м2
	
	
	
	

	
	
	
	Газосиликат - штукатурка 15мм
	м2
	
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	 
	м2
	
	
	
	

	17
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	м2
	7,47
	
	
	

	 3-25 ЭТАЖИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	18
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная, грунтовка, 
шпатлевка за 2 раза
	м2
	227,72
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	41,13
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком и пилон : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	64,91
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовка, 
шпатлевка за 2 раза
	м2
	91,84
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	518,34
	
	
	

	
	
	
	Перегородка у пилона: штукатурка улучшенная, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком: штукатурка улучшенная. Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	5,07
	
	
	

	19
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	52,97
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	34,08
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	51,91
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовока, шпатлева за 2 раза
	м2
	110,27
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	419,83
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ
	ГКЛ, заделка стыков, грунтовка, шпатлевка за 1 раз
	м2
	98,47
	
	
	

	20
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка,
 шпатлевка за 2 раза
	м2
	47,36
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	5,76
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  пилон : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, 
шпатлевка за 2 раза
	м2
	27,09
	
	
	

	
	
	
	Внутренння стена / пилон: грунтовока, шпатлевка за 2 раза
	м2
	13,03
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	293,08
	
	
	

	
	
	
	Двойная перегородка напротив входной двери, перегородка между ванной (санузлом) и прихожей: штукатурка улуч., грунтовка,шпатлевка за 2 раза
	м2
	12,22
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком: Штукатурка улучшенная,грунтовка, 
шпатлевка за 2 раза
	м2
	32,88
	
	
	

	
	
	
	Отделка утепленной  прихожей из ГКЛ стены: ГКЛ, заделка стыков, грунтовка, шпатлевка 1 раз
	м2
	12,87
	
	
	

	21
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребневых плит
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)
	ГКЛ
	м2
	95,24
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	22
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	м2
	118,94
	
	
	




	ПРИМЕЧАНИЕ:
	
	
	
	

	1.Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов
	
	 
	
	
	

	2.Раствор, которым будет заливаться кабельная электронагревательная секция, не должен содержать щебня и других
   включений с стрыми краями, способными повредить его оболочку.

	3. В прмещении кухни-ниши, прихожей, совмещенного санузла выполнить теплый пол, места расположений указаны на плане
    типов квартир л.5.

	4.Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001-1-АР2.

	5. Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола.

	6. При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть
    синтетическую сетку

	7. В местах сопряжения разнородных материалов в углах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое
    на всю высоту



	
	
	
	Приложение №3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	на комплекс работ по устройству  отделочных работ 
"Предчистовая 1"  на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК  в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка).
 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	 
	
	
	

	Обоснование: № 20001-1-АР2 изм.5, ДДУ П. 1.2
	
	
	

	№№ 
п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	Примечание
	Участок работ
	
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3-25 этажи
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	м2
	405,46
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	44,83
	
	
	

	
	
	
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	м2
	44,83
	
	
	

	3
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	м2
	29,70
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	 
	 
	 
	
	
	

	3-25 этажи
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	0,00
	
	
	

	5
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	Грунтовка акриловая белого цвета за 1 раз
	м2
	0,00
	
	
	

	6
	Балкон
	Без отделки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА СТЕН
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3-25 этажи
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	97,39
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	25,51
	
	
	

	
	
	
	Внутрення стена и  пилон: грунтовка, шпатлевка а 2 раза
	м2
	24,50
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	м2
	313,52
	
	
	

	8
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная,грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	28,22
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	9,26
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены в створе с кирпичным участком; внутренние стены и пилон:    штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	10,92
	
	
	

	
	
	
	Внутренняя стена: грунтовка, шпатлевка 
за 2 раза
	м2
	20,19
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	м2
	171,31
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ
	ГКЛ (БЕЗ ОТДЕЛКИ)
	м2
	24,03
	
	
	

	9
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная, грунтовка, шпатлевка 
за 2 раза
	м2
	7,30
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены : штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	8,52
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стена и пилон: грунтовка, шпатлева за 2 раза
	м2
	23,94
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов белая, грунтовка
	м2
	163,31
	
	
	

	
	
	Перегородка в створе 
с кирпичным участком
	Штукатурка улучшенная  по сетке, грунтовка, шпатлевка за 2 раза
	м2
	14,80
	
	
	

	10
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ 
(в санузлах и кухнях)
	ГКЛ
	м2
	60,42
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	11
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	






	ПРИМЕЧАНИЕ:				
1.Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов					
2. Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001--АР2					
3. Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола					
4. По периметру стен всех помещений в уровне  стяжки проклеить демпферную ленту.					
5. При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую сетку					
6. В местах сопряжения разнородных материалов и улах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое на всю высоту	


	
	
	
	Приложение №4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	на комплекс работ по устройству  отделочных работ
 "Предчистовая 2"  на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	Обоснование :Проект 20001-1-АР2 изм.5
	
	
	

	№№ 
п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	Примечание
	Участок работ
	
	
	
	
	

	ПОЛЫ 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 1 этаж
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	м2
	110,18
	
	
	

	2
	
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	110,18
	
	
	

	3
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Утеплитель ППС 30- 100 мм
	м2
	13,34
	
	
	

	4
	
	 
	Пленка ПВХ 200 мкм с заводом на стену 60мм,
 2 слоя
	м2
	13,44
	
	
	

	5
	
	 
	Стяжка полусухая  М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.100х100 - 60 мм
	м2
	13,34
	
	
	

	2 этаж
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	м2
	59,63
	
	
	

	7
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	8,60
	
	
	

	8
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	м2
	8,60
	
	
	

	9
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	м2
	6,50
	
	
	

	3-25 этаж
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	10
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня- столовая, кухня-ниша
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 80мм;                                                          
	м2
	1292,61
	
	
	

	11
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по 2мм Glims@Bodostop - 4мм*
	м2
	150,96
	
	
	

	12
	
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 60мм;                                                        
	м2
	150,96
	
	
	

	13
	Балкон
	 
	Полусухая цементная стяжка М150  - 50мм                                                   
	м2
	116,80
	
	
	

	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
	 
	 
	 
	
	
	

	3 - 25 этаж
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	14
	Прихожая, коридор, кухня, жилая комната, кухня-столовая, кухня-ниша
	 
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	15
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	 
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	16
	Балкон
	 
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	ОТДЕЛКА СТЕН
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	17
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	62,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	11,87
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	23,67
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	123,42
	
	
	

	18
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	16,99
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	3,78
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	23,23
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	56,30
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ, затирка швов (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	19
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	7,42
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Внутренннй пилон: шпатлевка на сдир
	м2
	4,90
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	23,84
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	45,84
	
	
	

	20
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)**
	ГКЛ, затирка швов (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	21
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	2 этаж
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	22
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	8,41
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	3,85
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	м2
	21,25
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	27,80
	
	
	

	23
	Кухня-столовая, 
ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	1,81
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	2,90
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	м2
	3,64
	
	
	

	
	
	
	Внутренний  пилон:  шпатлевка на сдир
	м2
	10,99
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	40,88
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ, затирка швов (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	24
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены  : шпатлевка на сдир
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Внутренний   пилон: грунтовка, шпатлевка а 2 раза
	м2
	2,80
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	6,55
	
	
	

	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком
	ГКЛ
	м2
	15,20
	
	
	

	
	
	
	Перегородка в створе с кирпичным участком
	м2
	0,00
	
	
	

	25
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ **
	ГКЛ (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	 Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	26
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	м2
	0,00
	
	
	

	3-25 ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	27
	 Жилая комната
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	372,73
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	181,08
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	420,42
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	1137,33
	
	
	

	28
	Кухня-столовая, ниша и т.д.
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	99,95
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Наружные стены: штукатурка улучшенная по сетке
	м2
	63,01
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	246,11
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	790,49
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ**
	ГКЛ, заделка стыков (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	29
	Прихожая
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка улучшенная
	м2
	51,80
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Внутренний   пилон: грунтовка, шпатлевка 
за 2 раза
	м2
	59,85
	
	
	

	
	
	
	Внутренние стены и пилон : шпатлевка на сдир
	м2
	92,48
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Затирка швов 
	м2
	597,89
	
	
	

	30
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Монолитные участки
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Участки из гипсовых пазогребнвых плит
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	Зашивка из ГКЛ (в санузлах и кухнях)**
	ГКЛ - без отделки (см. приложение №5)
	м2
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Без отделки
	м2
	0,00
	
	
	

	31
	Балкон
	Участки из ячеистых блоков (кирпича)
	Штукатурка 15мм
	м2
	0,00
	
	
	



	ПРИМЕЧАНИЕ:				
					
1. Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов					
2. Материалы со знаком  * учтены в основном комплекте рабочих чертежей марки 20001--АР2					
3. Гидроизоляция в совмещенной санузле завести на стену на высоту не мене 200мм от уровня покрытия пола					
4. По периметру стен всех помещений в уровне  стяжки проклеить демпферную ленту.					
"5. При  выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую
    сетку"					
"6. В местах сопряжения разнородных материалов и улах проложить сетку ССК-ИЗ-5х5 шириной 100мм в шпатлевочном слое на всю 
    высоту"					


	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	на комплекс работ по устройству  отделочных работ 
"Заделка штроб"
 на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 
1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	Обоснование : Акт №8 от 01.03.2026г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заделка штроб для прокладки кабеля для ЭОМ (Акт №8 от 01.03.2026г.)
	 
	
	
	

	№№
 п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Ед. 
изм.
	Итого
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	Участки работ 
(этажи)
	Количество по этажам, м.п.
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 
этаж
	2 
этаж
	3÷24 этажи
	25
 этаж
	
	
	
	
	

	1
	Квартиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 25мм шириной 30мм
	61,69
	143,23
	3737,8
	173,23
	м.п.
	4115,95
	
	
	

	2
	Квартиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 25мм шириной 50мм
	1,8
	1,81
	39,82
	1,81
	м.п.
	45,24
	
	
	

	3
	Квартиры
	Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки  в стенах и перегородках глубиной 30мм шириной 170мм
	1,85
	1,85
	39,6
	1,85
	м.п.
	45,15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


				


	
	
	
	Приложение №6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	
	

	на комплекс работ по устройству  отделочных работ 
«Разное»  на объекте:
	
	
	

	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2
со встроенными нежилыми помещениями  по ул. 50 лет НЛМК
 в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 
48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус  1 (поз. 1)».
	
	
	

	 Обоснование : № 20001-1-АР2 изм.5, изм.3
	
	
	

	№№ 
п/п
	Наименование помещений
	Вид отделки элементов интерьера
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	
	
	Примечание
	Участок работ
	
	
	
	
	

	Монтаж коробов из ГКЛ технических ниш, типа С625 (без утепления)
	 
	 
	
	
	

	1 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	3,984
	
	
	

	2
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	10,938
	
	
	

	2 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	23,205
	
	
	

	4
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	31,14
	
	
	

	 3-25 этажи
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	Кухня,  кухня- столовая, кухня-ниша
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	605,91
	
	
	

	6
	Санузел, ванная комната, совмещенный санузел
	Без отделки
	ГКЛ
	м2
	579,46
	
	
	

	Монтаж ГКЛ на  металическом каркасе  витражей на 23, 24,25 этажах (проект 20001-1-АС  изм.7 л.9,10)
	
	
	

	7
	Витражи
	23,  24, 25 этажи
	Утепление  минараловатными плитами толщ.100мм ɣ=80кг/м3
	м3
	8,31
	
	
	

	8
	
	
	Устройство металлического каркаса с ГВЛ толщ.10мм (профиль ПС100 толщ. 0,7мм)
	м2
	83,1
	
	
	

	9
	
	
	Установка подоконной доски ПВХ  (L=2,2м)
	м.п.
	108,12
	
	
	

	Отделка дверных откосов из ГКЛ 
	 
	 
	 
	
	
	

	10
	Металлические двери в МОП
	Шпатлевка, грунтовка, фини шное покрытие см.альбом МОП
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	123,51
	
	
	

	11
	Металлические входные  двери в квартиру
	Шпатлевка,грунтовка
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	9,36
	
	
	

	12
	Деревянные двери
	Шпатлевка,грунтовка
	Устройство ГКЛ на клею
	м2
	141,96
	
	
	

	Монтаж входных деревянных дверей в квартиры
	 
	 
	
	
	

	13
	Дверные блоки в квартиры = 172 шт
	ДВ 21-10
	Дверной блок деревянный входной в 
ДВ 1 Рп 21-10 Г Пр Мд3
	шт
	57
	
	
	

	14
	
	ДВ 21-10л
	Дверной блок деревянный входной в 
ДВ 1 Рл 21-10 Г Пр Мд3
	шт
	115
	
	
	

	
	Окраска металлических поверхностей



	
	
	

	Обоснование: сметы: №5.4.1.1.3 (п.8, 15) №5.4.1.1.5 (п.15, п.20); №5.7.2.5 (п.17); №5.7.2.6 (п.8);  №5.3.2.1 (п.21, п.15);  №5.6.1.6 (п.28, п.43), п.47);  №5.12.1.1.3 (п.42, п.43); №5.3.3.3. (п.23, п.15)
	 
	
	
	

	15
	В квартирах, МОП, кровля, система отопления, ограждения лестниц и т.д.
	 
	Грунтовка , окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза
	м2
	1502,00
	
	
	

	Зашивка косоуров и площадок ГКЛ с отделкой (проект 20001-1-АР2 л.23)
	 
	 
	
	
	

	16
	МОП
	Косоуры и площадки 
	ГК по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, фактурная окраска
	м2
	15,00
	
	
	

	Монтаж поручней на ограждения лесничной клетки
	 
	 
	
	
	

	17
	Лестничная клетка
	 
	Поручни и ПВХ
	м
	160,00
	
	
	

	Заделка швов примыкания между  ПГП и плитой перекрытия  (проект 20001-1-АС изм.4 л.14 
Узел заделки швов по ПГП)
	 
	
	
	

	18
	Квартиры
	Герметизация  швов примыкания
	Штукатурка швов
	м.п.
	8273,00
	
	
	

	Отделка внутренней поверхности парапета на кровле (проект 20001-1-АР2 изм.5 л.14)
	 
	
	
	

	19
	Поверхность парапета
	Монолитные поверхности
	Грунтовка, шпатлевка на сдир, грунтовка, окраска фасадной краской RAL 1013 и RAL 7030. Цветовое решение смотреть на паспорте АГО
	м2
	232,00
	
	
	



	ПРИМЕЧАНИЕ:				
					
"1. Отделка помешений ""Теплый пол""  с 3 по 25 этажи : п.7 = 43,5 м2 и п.9 = 59.12 м2 исключены  из объемов данной таблицы 
   (Объемы включены в  Приложение №2)"					
"2. При выполнении облицовки коммуникаций ГКЛ и ГКЛВ, все габариты уточнить по месту. Облицовку инженерных 
    коммуникаций и обшивку стни и потолков ГК по металлическому каркасу выпонять по СП 163.1325800.2014. 
   Стыки между листами  ГКЛ (ГКЛВ) проклеить армирующей лентой. Для обеспечния доступа к коммуникациям в ограждении 
   шахты предусмотреть ревизионные люки. "					



	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 

	Срок выполнения работ
(Начало работ: с даты подписания договора;
окончание работ: 150 дней с даты подписания договора.)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(5 лет с момента сдачи объекта)
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Да/Нет

	Банковская гарантия или личное поручительство
	[bookmark: _GoBack]Да/Нет

	Наличие СРО в области строительства
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 3-х лет  


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026      г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.




