Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по отделке уличной части входных групп (входы №№1,2,3, входы в подвал) на объекте строительства: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. [bookmark: _GoBack]Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
Предложения по закупке

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	
	5.3.3.1.5 Монтаж несущих конструкции входных групп

	1. 
	Раздел: Вход №1

	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,18
	
	
	
	

	
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
	100 м
	0,05
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,05
	
	
	
	

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,0125
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,05
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели)
	100 м2
	0,163
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок
	100 м2
	0,18
	
	
	
	

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,2
	
	
	
	

	
	Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток
	100 м
	0,0499
	
	
	
	

	
	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм)
	ШТ
	1
	
	
	
	

	
	Устройство водосточных труб
	100 м2
	0,0113
	
	
	
	

	2. 
	Раздел: Вход №2

	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,19
	
	
	
	

	
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук оцинкованный)
	100 м2
	0,0137
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели)
	100 м2
	0,163
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок
	100 м2
	0,19
	
	
	
	

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,2
	
	
	
	

	
	Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток
	100 м
	0,0541
	
	
	
	

	
	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм)
	ШТ
	1
	
	
	
	

	
	Устройство водосточных труб
	100 м2
	0,0113
	
	
	
	

	3. 
	Раздел: Вход №3

	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,19
	
	
	
	

	
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук оцинкованный)
	100 м2
	0,0137
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,0548
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели)
	100 м2
	0,163
	
	
	
	

	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок
	100 м2
	0,19
	
	
	
	

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,2
	
	
	
	

	
	Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток
	100 м
	0,0541
	
	
	
	

	
	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм)
	ШТ
	1
	
	
	
	

	
	Устройство водосточных труб
	100 м2
	0,0113
	
	
	
	

	
	5.5.3.3 Отделка уличной части входных групп

	4. 
	Раздел: Вход №1

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,2747
	
	
	
	

	
	Резка тротуарной плитки толщиной 40 мм: на отрезном станке
	м реза
	27,47
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,082
	
	
	
	

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
	0,0434
	
	
	
	

	5. 
	Раздел: Вход №2

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,2886
	
	
	
	

	
	Резка тротуарной плитки толщиной 40 мм: на отрезном станке
	м реза
	28,86
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,085
	
	
	
	

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
	0,035
	
	
	
	

	6. 
	Раздел: Вход №3

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,2666
	
	
	
	

	
	Резка тротуарной плитки толщиной 40 мм: на отрезном станке
	м реза
	26,66
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	0,085
	
	
	
	

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
	0,0288
	
	
	
	

	
	5.5.4.3 Отделка уличной части входов в подвал

	7. 
	Раздел: Вход №1

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,229
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,229
	
	
	
	

	8. 
	Раздел: Вход №2

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,184
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,184
	
	
	
	

	9. 
	Раздел: Вход №3

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,183
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,183
	
	
	
	

	10. 
	Раздел: Вход №4

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,142
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,142
	
	
	
	

	11. 
	Раздел: Вход №5

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,14
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,14
	
	
	
	

	12. 
	Раздел: Вход №6

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,107
	
	
	
	

	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,107
	
	
	
	




Материалы Подрядчика
	№ 
п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	1. 
	5.3.3.1.5 Монтаж несущих конструкции входных групп

	
	Асбест хризотиловый тонкоизмельченный
	т
	0,002
	
	
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,232
	
	
	
	

	
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I
	м3
	0,001
	
	
	
	

	
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм
	т
	0,001
	
	
	
	

	
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,005
	
	
	
	

	
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,021
	
	
	
	

	
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,009
	
	
	
	

	
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,784
	
	
	
	

	
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0,027
	
	
	
	

	
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,235
	
	
	
	

	
	Растворитель Р-4
	кг
	0,05
	
	
	
	

	
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Желоб- Водосборный лоток)
	т
	0,052
	
	
	
	

	
	Швеллеры № 40, марка стали Ст0
	т
	0,002
	
	
	
	

	
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,006
	
	
	
	

	
	Алюминевые композитные панели
	м2
	209,8
	
	
	
	

	
	Воронки сливные, диаметр 150 мм (120 мм)
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	Герметик силиконовый
	л
	4,277
	
	
	
	

	
	Держатель трубы
	100 ШТ
	0,15
	
	
	
	

	
	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8
	т
	0,414
	
	
	
	

	
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (L=3600мм)
	ШТ
	3,6
	
	
	
	

	
	Фартук оцинкованный т.0,8мм шир.250
	1 м2 развертки
	4,07
	
	
	
	

	
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм
	100 м
	0,168
	
	
	
	

	
	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм
	100 ШТ
	3,36
	
	
	
	

	
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм
	100 ШТ
	0,52
	
	
	
	

	
	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	2,04
	
	
	
	

	2. 
	5.5.3.3 Отделка уличной части входных групп

	
	Материалы Подрядчика (учтенные в расценках)

	
	Ветошь
	кг
	0,054
	
	
	
	

	
	Вода
	м3
	3,249
	
	
	
	

	
	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм
	ШТ
	0,415
	
	
	
	

	
	Опилки древесные
	м3
	2,539
	
	
	
	

	
	Цемент пуццолановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н)
	т
	0,004
	
	
	
	

	
	Материалы Подрядчика (неучтенные в расценках)

	
	Герметик силиконовый
	л
	3,377
	
	
	
	

	
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм
	м2
	84,65
	
	
	
	

	
	Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм
	м2
	10,72
	
	
	
	

	
	Раствор цементно-песчаный М100 F50
	м3
	0,214
	
	
	
	

	
	Раствор цементно-песчаный М150
	м3
	1,079
	
	
	
	

	3. 
	5.5.4.3 Отделка уличной части входов в подвал

	
	Материалы Подрядчика (учтенные в расценках)

	
	Ветошь
	кг
	0,01
	
	
	
	

	
	Вода
	м3
	0,01
	
	
	
	

	
	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм
	т
	0,002
	
	
	
	

	
	Пакля пропитанная
	кг
	11,82
	
	
	
	

	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,013
	
	
	
	

	
	Материалы Подрядчика (неучтенные в расценках)

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,013
	
	
	
	

	
	Краска фасадная, АКРИАЛ
	т
	0,037
	
	
	
	

	
	Раствор цементно-песчаный М100 F50
	м3
	3,054
	
	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм
	м2
	106,38
	
	
	
	




	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 

	Срок выполнения работ
(Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30.11.2026 г.)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(не менее 66 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию )
	


Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Ежемесячно подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты в размере 4% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с обеспечением техдокументацией и координацией работ, приемкой от субподрядчика и передачей заказчику работ, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, техники безопасности и охраны труда, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи и т.д.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие СРО в области строительства
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 5 лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.



