Техническое задание на изготовление и монтаж дверей входной группы

Общие сведения
Наименование объекта: Входная группа в коммерческое помещение.
Адрес объекта: г. Орёл, пер. Рыночный, д. 7 (вход со стороны магазина «Чижик»).
Цель работ: Демонтаж дверей в дверных проемах входной группы, изготовление новых дверей входной группы из алюминиевого профиля по фактическим размерам проёма с последующей доставкой и установкой. Вывоз строительного мусора.


1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет состав и порядок выполнения работ по замене дверных блоков во входной группе ТЦ.
1.2. Новые дверные блоки должны быть изготовлены и смонтированы по подобию (аналогу) демонтируемых старых дверей с сохранением их конфигурации, размеров, способа открывания и внешнего вида.
1.3. Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ и правил техники безопасности.
1.4. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойный и безопасный доступ посетителей и персонала в здание на протяжении всего периода проведения работ.

2. Состав работ
Работы включают в себя следующие этапы:
Проведение точных замеров проемов и фотофиксация старых дверей (при необходимости).
Демонтаж существующих дверных блоков.
Изготовление новых дверных блоков по образцу старых.
Транспортировка изделий и материалов на объект.
Монтаж новых дверных блоков.
Вывоз строительного мусора.

3. Требования к материалам и изделиям
3.1. Профильная система: Алюминиевые профили «ALUMARK S50» (или сертифицированный аналог с идентичными характеристиками).
3.2. Тип конструкции: Полное соответствие демонтируемым дверным блокам:
3.3. Заполнение: сэндвич-панели по толщине аналогичные старым или больше (без стекла).
3.4. Фурнитура:
    -  Ручки, замки - аналогичные по функционалу и расположению старым.
    - Доводчики - усиленные, регулируемые по скорости закрывания, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию.
    - Петли - рассчитанные на интенсивную эксплуатацию.
    - Уплотнители — морозостойкие, обеспечивающие герметичность.

4. Требования к выполнению работ
4.1. Выезд специалиста и замеры
4.1.1. Выезд специалиста-исполнителя на объект для проведения точных замеров является обязательным этапом перед началом изготовления.
4.1.2. В ходе замера специалист обязан:
    -   Зафиксировать точные габариты проемов и всех элементов старых дверных блоков.
    -   Произвести фотофиксацию старых дверей со всех сторон для точного воспроизведения конфигурации (при необходимотси).

4.2. Демонтажные работы
4.2.1. Демонтаж старых дверных блоков производить с максимальной аккуратностью, не допуская повреждения прилегающих стен, напольного покрытия и внутренней отделки.
4.2.2. Сразу после демонтажа проемы должны быть временно защищены от осадков, сквозняков и проникновения посторонних (например, с помощью строительного тента или щитов).

4.3. Монтажные работы
4.3.1. Монтаж новых дверных блоков производить в строгом соответствии с инструкцией производителя профильной системы и требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
4.3.2. Дверной блок должен быть установлен строго по уровню и отвесу. Отклонения не допускаются.
4.3.3. Крепление рамы производить с помощью анкерных пластин и/или строительных анкеров.
4.3.4. После монтажа отрегулировать фурнитуру для обеспечения легкого и плотного закрывания дверей без заеданий.

4.4. Завершающие работы и вывоз мусора
4.4.1. По окончании монтажа Исполнитель обязан:
    -   Удалить защитную пленку с профилей.
    -   Очистить рабочую зону от пыли, стружки и других отходов.
    -   Собрать весь строительный мусор, включая демонтированные старые двери и элементы конструкций.
4.4.2. Вывоз мусора с территории объекта является обязательным и осуществляется силами и за счет Исполнителя в день завершения работ. Складирование мусора на территории ТЦ не допускается.

5. Сроки выполнения работ
С момента подписания договора не более 60 рабочих дней, с возможностью досрочного выполнения.

6. Приемка работ
[bookmark: _GoBack]6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с подписанием Акта.
6.2. Исполнитель передает Заказчику паспорта и сертификаты на использованные материалы, а также гарантийный талон на изделия и монтажные работы (гарантийный срок — не менее 24 месяцев.
