    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ по благоустройству территории жилого дома на объекте: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке
«Комплекс работ по благоустройству территории жилого дома на объекте: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ 

Вертикальная планировка

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/из выемки в насыпь с формированием корыта
	1000 м3
	0,155
	
	
	

	2
	01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02
	1000 м3
	0,155
	
	
	

	3
	01-01-013-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2/недостаток грунта
	1000 м3
	0,6127
	
	
	

	3,1
	02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	-0,024508
	
	
	

	4
	т03-21-01-001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 Т ГРУЗА
	1072,225
	
	
	

	5
	01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/разравнивание насыпи с формирование корыта
	1000 м3
	0,6127
	
	
	

	6
	01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02
	1000 м3
	0,6127
	
	
	

	7
	01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	0,7677
	
	
	

	8
	01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
	1000 м3
	0,7677
	
	
	





Проезды и площадки
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	Проезд  S=1255,8+567,7=1823,5 м2  тип 1 с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 L=410м.п.
	
	
	

	1
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,35м
	100 м3
	7,028
	
	
	

	1,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	773,08
	
	
	

	2
	27-06-009-02
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	2,1
	Прайс
	Геосетка полипропиленовпя СД 30/30
	м2
	1914,675
	
	
	

	3
	27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных/толщ.0,18м
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	3,1
	02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	-27,3525
	
	
	

	3,2
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	-344,6415
	
	
	

	3,3
	Прайс
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	27,3525
	
	
	

	3,4
	Прайс
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	344,6415
	
	
	

	4
	27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	4,1
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	-68,9283
	
	
	

	4,2
	Прайс
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	68,9283
	
	
	

	5
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,91175
	
	
	

	5,1
	Прайс
	Битум БНД
	т
	0,9391025
	
	
	

	6
	27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,07м крупнозернистый
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	6,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II
	т
	174,6913
	
	
	

	7
	27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	7,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II
	т
	131,292
	
	
	

	8
	27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,05м мелкозернистый
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	8,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II
	т
	176,1501
	
	
	

	9
	27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	1,8235
	
	
	

	9,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II
	т
	44,1287
	
	
	

	10
	27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	4,1
	
	
	

	10,1
	05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	ШТ
	410
	
	
	

	11
	01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,328
	
	
	

	12
	27-09-032-02
	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную
	100 м2
	1,107
	
	
	



Разметка стоянок и установка знаков
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/тип 1.1 Разметка гостевых стоянок
	км
	0,2855
	
	
	

	1,1
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	11,991
	
	
	

	2
	27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных/прим тип 1.24.3; тип 1.23.3
	10 м2
	0,46
	
	
	

	2,1
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	3,22
	
	
	

	3
	27-09-009-01
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
	т стоек
	0,0328
	
	
	

	3,1
	01.5.03.03-0033
	Дорожный знак тип 6.4 Парковка" (Парковочное место)
	ШТ
	4
	
	
	

	3,2
	01.5.03.05-0021
	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 1.30
	ШТ
	4
	
	
	

	3,3
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,31
	
	
	

	4
	27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
	100 ШТ
	0,04
	
	
	

	4,1
	Прайс
	Дорожный знак тип.8.17  "Инвалиды"
	ШТ
	4
	
	
	



Устройство тротуаров и площадок
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Тротуарная плитка S=616+71,9+25,4+7=720,3 м2  тип 2 с бордюром из бортового камня БР 100.20.8 L=801м.п.
	
	
	

	1
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м
	100 м3
	0,7203
	
	
	

	1,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	79,233
	
	
	

	2
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,13м
	100 м2
	7,203
	
	
	

	2,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	125,3322
	
	
	

	3
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	7,203
	
	
	

	3,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	10,8045
	
	
	

	4
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м
	100 м3
	0,36015
	
	
	

	4,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	39,6165
	
	
	

	5
	27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	72,03
	
	
	

	5,1
	Прайс
	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман"
	м2
	734,706
	
	
	

	6
	27-07-005-05
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм
	м реза
	144,06
	
	
	

	7
	27-07-005-07
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05
	м реза
	-144,06
	
	
	

	8
	01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,5607
	
	
	

	9
	01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,3204
	
	
	

	10
	27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	8,01
	
	
	

	10,1
	05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	ШТ
	801
	
	
	

	10,2
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	-47,259
	
	
	

	10,3
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	-0,4806
	
	
	

	10,4
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	40,64274
	
	
	

	10,5
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,158598
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Песчаное покрытие тип 3 S=61,9м2
	
	
	

	11
	01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,2476
	
	
	

	11,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	24,76
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Резиновое покрытие тип 4 S=78,6+158,6=237,2м2
	
	
	

	12
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м
	100 м3
	0,2372
	
	
	

	12,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	26,092
	
	
	

	13
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м
	100 м2
	2,372
	
	
	

	13,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	41,2728
	
	
	

	14
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	2,372
	
	
	

	14,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	7,116
	
	
	

	15
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	2,372
	
	
	

	15,1
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	-290,3328
	
	
	

	15,2
	Прайс
	Пленка полиэтиленовая , толщина 200 мкм
	м2
	290,3328
	
	
	

	16
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,1186
	
	
	

	16,1
	Прайс
	Битум БНД
	т
	0,122158
	
	
	

	17
	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м
	1000 м2
	0,2372
	
	
	

	17,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	48,3888
	
	
	

	18
	27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,2372
	
	
	

	18,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	-29,03328
	
	
	

	19
	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,2372
	
	
	

	19,1
	08.1.02.17-0100
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм
	м2
	0,3482096
	
	
	

	20
	11-01-021-03
	Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м
	100 м2
	2,372
	
	
	

	20,1
	01.3.05.03-0005
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	-0,007116
	
	
	

	20,2
	01.3.05.16-0012
	Кальций хлористый технический, сорт I
	т
	-0,009488
	
	
	

	20,3
	01.7.07.04-0005
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н
	кг
	-514,724
	
	
	

	20,4
	01.7.07.13-0011
	Порошок кислотоупорный
	т
	-1,250044
	
	
	

	20,5
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	-1,6604
	
	
	

	20,6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	-1,186
	
	
	

	20,7
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	-1,048424
	
	
	

	20,8
	14.4.02.04-0143
	Краска масляная земляная МА-0115, охра
	т
	-0,08302
	
	
	

	20,9
	Прайс
	Скипидар
	кг
	79,41456
	
	
	

	20,10
	Прайс
	Праймер
	кг
	118,6
	
	
	

	20,11
	Прайс
	Полиуретановое связующее(клей)
	кг
	2075,5
	
	
	

	20,12
	Прайс
	Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м
	кг
	8737,7364
	
	
	

	20,13
	Прайс
	Цветная крошка/ толщ. 0,01м песочный
	кг
	2473,6402
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Пешеходная зона совмещенная с пожарным проездом тип 5 S=295+10,2=305,2м2
	
	
	

	21
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,17м
	100 м3
	0,51884
	
	
	

	21,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	57,0724
	
	
	

	22
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м
	100 м2
	3,052
	
	
	

	22,1
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	53,1048
	
	
	

	23
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	3,052
	
	
	

	23,1
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	13,734
	
	
	

	24
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м
	100 м3
	0,1526
	
	
	

	24,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	16,786
	
	
	

	25
	27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	30,52
	
	
	

	25,1
	Прайс
	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х80мм "Прямоугольник Туман"
	м2
	311,304
	
	
	

	26
	27-07-005-05
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.80мм
	м реза
	61,04
	
	
	

	27
	27-07-005-07
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05
	м реза
	61,04
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Резиновое покрытие тип 6 S=14,8+45,9=60,7м2
	
	
	

	28
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м
	100 м3
	0,0607
	
	
	

	28,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	6,677
	
	
	

	29
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м
	100 м2
	0,607
	
	
	

	29,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	10,5618
	
	
	

	30
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	0,607
	
	
	

	30,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	1,821
	
	
	

	31
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,607
	
	
	

	31,1
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	-74,2968
	
	
	

	31,2
	Прайс
	Пленка полиэтиленовая , толщина 200 мкм
	м2
	74,2968
	
	
	

	32
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03035
	
	
	

	32,1
	Прайс
	Битум БНД
	т
	0,0312605
	
	
	

	33
	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м
	1000 м2
	0,0607
	
	
	

	33,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	12,3828
	
	
	

	34
	27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,0607
	
	
	

	34,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	-7,42968
	
	
	

	35
	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,0607
	
	
	

	35,1
	08.1.02.17-0100
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм
	м2
	0,0891076
	
	
	

	36
	11-01-021-03
	Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м
	100 м2
	0,607
	
	
	

	36,1
	01.3.05.03-0005
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	-0,001821
	
	
	

	36,2
	01.3.05.16-0012
	Кальций хлористый технический, сорт I
	т
	-0,002428
	
	
	

	36,3
	01.7.07.04-0005
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н
	кг
	-131,719
	
	
	

	36,4
	01.7.07.13-0011
	Порошок кислотоупорный
	т
	-0,319889
	
	
	

	36,5
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	-0,4249
	
	
	

	36,6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	-0,3035
	
	
	

	36,7
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	-0,268294
	
	
	

	36,8
	14.4.02.04-0143
	Краска масляная земляная МА-0115, охра
	т
	-0,021245
	
	
	

	36,9
	Прайс
	Скипидар
	кг
	20,32236
	
	
	

	36,10
	Прайс
	Праймер
	кг
	30,35
	
	
	

	36,11
	Прайс
	Полиуретановое связующее(клей)
	кг
	531,125
	
	
	

	36,12
	Прайс
	Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м+ 50% финишной толщ.0,01м
	кг
	2515,50512
	
	
	

	36,13
	Прайс
	Цветная крошка/ толщ. 0,01м 50%  изумрудной
	кг
	316,504975
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Газон совмещенный с пожарным проездом тип 7 S=68,8+31+67,3+12,4=179,5м2
	
	
	

	37
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,25м
	100 м3
	0,44875
	
	
	

	37,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	49,3625
	
	
	

	38
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м
	100 м2
	1,795
	
	
	

	38,1
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	31,233
	
	
	

	39
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	1,795
	
	
	

	39,1
	02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2
	м3
	8,0775
	
	
	

	40
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,08975
	
	
	

	40,1
	Прайс
	Битум БНД
	т
	0,0924425
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Эко тропа тип 8 S=2+2+5,5=9,5м2
	
	
	

	41
	27-07-003-01
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,095
	
	
	

	41,1
	Прайс
	Бетонная газонная решетка "Грин Галет"Браер толщ.0,08м
	м2
	9,5
	
	
	

	42
	01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0038
	
	
	

	42,1
	02.2.05.04-1607
	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	0,4
	
	
	

	1
	Раздел: 
	 Хозяйственная площадка для ТБО тип 9 S=30,8м2
	
	
	

	43
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,2м
	100 м3
	0,0616
	
	
	

	43,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	6,776
	
	
	

	44
	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,0308
	
	
	

	44,1
	04.1.02.03-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250)
	м3
	6,2832
	
	
	

	45
	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,0308
	
	
	

	45,1
	08.1.02.17-0100
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм
	м2
	0,0452144
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Отмостка с плиточным покрытием тип 10 S=180,2м2
	
	
	

	46
	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м
	1000 м2
	0,1802
	
	
	

	46,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	36,7608
	
	
	

	47
	27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,1802
	
	
	

	47,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	-9,1902
	
	
	

	48
	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,1802
	
	
	

	48,1
	08.1.02.17-0100
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм
	м2
	0,2645336
	
	
	

	49
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м
	100 м3
	0,0901
	
	
	

	49,1
	04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные
	м3
	9,1902
	
	
	

	50
	27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	18,02
	
	
	

	50,1
	Прайс
	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман"
	м2
	183,804
	
	
	

	51
	27-07-005-05
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм
	м реза
	36,04
	
	
	

	52
	27-07-005-07
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05
	м реза
	-36,04
	
	
	

	
	Раздел: 
	 Дорожка для катания на самокатах и велосипедах тип 11 S=107м2
	
	
	

	53
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,15м
	100 м3
	0,1605
	
	
	

	53,1
	02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	17,655
	
	
	

	54
	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,1м
	100 м2
	1,07
	
	
	

	54,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	18,618
	
	
	

	55
	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	-1,07
	
	
	

	55,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	-3,21
	
	
	

	56
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0535
	
	
	

	56,1
	Прайс
	Битум БНД
	т
	0,055105
	
	
	

	57
	27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/толщ. 0,05м
	100 м2
	1,07
	
	
	

	57,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II
	т
	7,6398
	
	
	

	58
	27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	1,07
	
	
	

	58,1
	Прайс
	Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II
	т
	5,1788
	
	
	




Устройство тротуаров и площадок изм. №26
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м
	1000 м2
	0,012
	
	
	

	1,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	2,448
	
	
	

	2
	27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,012
	
	
	

	2,1
	04.1.02.03-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)
	м3
	-0,612
	
	
	

	3
	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,012
	
	
	

	3,1
	08.4.02.01-0021
	Сетка арматурная сварная
	т
	0,017616
	
	
	

	4
	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м
	100 м3
	0,006
	
	
	

	4,1
	04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные
	м3
	0,612
	
	
	

	5
	27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	1,2
	
	
	

	5,1
	Прайс
	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман"
	м2
	12,24
	
	
	

	6
	27-07-005-05
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм
	м реза
	2,4
	
	
	

	7
	27-07-005-07
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05
	м реза
	-2,4
	
	
	



Водоотводные лотки
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,2713
	
	
	

	3
	23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	0,498
	
	
	

	3,1
	02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	6,225
	
	
	

	4
	08-01-003-03
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	0,3775
	
	
	

	4,1
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	0,00604
	
	
	

	4,2
	01.2.03.03-0011
	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
	т
	0,15855
	
	
	

	4,3
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,94375
	
	
	

	4,4
	12.1.02.12-0004
	Пергамин кровельный П-350
	м2
	83,05
	
	
	

	5
	06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3/устройство бетонной обоймы
	100 м3
	0,1442
	
	
	

	5,1
	04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	14,7084
	
	
	

	6
	07-02-002-07
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3
	0,0341
	
	
	

	6,1
	04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	0,034441
	
	
	

	6,5
	прайс
	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Aquastok Optima 200 № 5/0 /с доставкой
	шт.
	75
	
	
	

	6,6
	прайс
	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 200 верх /с доставкой
	шт.
	1
	
	
	

	6,7
	прайс
	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 середина /с доставкой
	шт.
	1
	
	
	

	6,8
	прайс
	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 низ /с доставкой
	шт.
	1
	
	
	

	6,9
	прайс
	Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 /с доставкой
	шт.
	1
	
	
	

	7
	09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	1,125
	
	
	

	7,2
	прайс
	Решетка чугунная РЧВ Aquastok Optima Dn200 D400 волна/с доставкой
	шт.
	150
	
	
	

	7,3
	прайс
	Крепёж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 200 (комплект) /с доставкой
	шт.
	150
	
	
	

	8
	46-08-022-05
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	1,43
	
	
	

	8,2
	01.7.06.09-0003
	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки: "БРИТ-А", размер 50х5 мм
	м
	145,574
	
	
	

	9
	46-08-022-01
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,513
	
	
	

	9,5
	14.5.01.07-1000
	Герметик клей полиуретановый
	л
	7,29
	
	
	

	10
	08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/стенки бетонной обоймы соприкасающие с грунтом пластикового лотка
	100 м2
	0,03
	
	
	

	10,1
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	0,00048
	
	
	

	10,2
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,0072
	
	
	

	11
	27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,06
	
	
	

	11,1
	Прайс
	Лоток водоотводной Aqua-top Dn 90 с пластиковой решеткой А15 /с доставкой
	ШТ
	6
	
	
	

	11,2
	Прайс
	Заглушка пластиковая  Aqua-top /с доставкой
	ШТ
	3
	
	
	

	14
	01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0499715
	
	
	






	
Общая стоимость работ, руб., в том числе:
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 


	стоимость материала
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	стоимость работ
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	Срок выполнения работ:
(с  даты подписания  до 30.09.2026г. с правом досрочного выполнения)
	

	Условия оплаты 
 (предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.


Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания и проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие действующего СРО 
	

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Да/нет

	Согласие с банковской гарантией или личное поручительство
	Да/нет

	Ежемесячно подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты в размере 10% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с координацией работ, решение вопросов материально-технического снабжения в части поставки давальческих материалов и конструкций, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, координация работ подрядчика по обеспечению безопасных условий труда, техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи и т.д.
	[bookmark: _GoBack]Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ

	Не менее 3-х лет  




_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026     г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.





