    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству стяжек пола с фиброволокном 1-2 этажей на объекте: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32)» секция а, б» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке
«Выполнение комплекса работ по устройству стяжек пола с фиброволокном 1-2 этажей на объекте: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32)» секция а, б»



	№ 
п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед изм.
	Кол-во
	Стоимость руб. с НДС.
	

НДС
	Итого руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 5.9.1.1.3 Устройство полов, полы котельной 

	
	 Нежилое (офисное) помещение

	1
	26-01-041-5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	33,88
	 
	
	 

	1,1
	104-0175
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25  (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ  ХРS Carbon 35-300)
	м3
	34,5576
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	5,9
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82)
	м2
	678,5
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	6,04
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	6,342
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм)
	100 м2 стяжки
	5,6461
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	11,518044
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	19,76135
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5
	100 м2 стяжки
	5,6461
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	14,397555
	 
	
	 

	6
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	5,6461
	 
	
	 

	6,1
	411-0001
	Вода
	м3
	11,2922
	 
	
	 

	
	Уборные, кладовые уборочного инвентаря

	1
	26-01-041-5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	1,17
	 
	
	 

	1,1
	104-0175
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25  (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ  ХРS Carbon PROF Технониколь)
	м3
	1,1934
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,204
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82)
	м2
	23,46
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	0,21
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	0,2205
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм)
	100 м2 стяжки
	0,195
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,3978
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	0,6825
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5
	100 м2 стяжки
	0,195
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,49725
	 
	
	 

	6
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	0,195
	 
	
	 

	6,1
	411-0001
	Вода
	м3
	0,39
	 
	
	 

	
	 Колясочные с мойкой

	1
	26-01-041-5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	3,32
	 
	
	 

	1,1
	104-0175
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25  (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ  ХРS Carbon PROF Технониколь)
	м3
	3,3864
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,58
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82)
	м2
	66,7
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	0,59
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	0,6195
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм)
	100 м2 стяжки
	0,553
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	1,12812
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	1,9355
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5
	100 м2 стяжки
	0,553
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	1,41015
	 
	
	 

	6
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	0,553
	 
	
	 

	6,1
	411-0001
	Вода
	м3
	1,106
	 
	
	 

	7
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	0,553
	 
	
	 

	7,1
	411-0001
	Вода
	м3
	1,106
	 
	
	 

	
	Лифтовый холл, нежилое помещение

	1
	26-01-041-5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	2,05
	 
	
	 

	1,1
	104-0175
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25  (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ  ХРS Carbon PROF Технониколь)
	м3
	2,091
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,36
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82)
	м2
	41,4
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	0,37
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	0,3885
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм)
	100 м2 стяжки
	0,3411
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,695844
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	1,19385
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6
	100 м2 стяжки
	0,3411
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,974182
	 
	
	 

	8
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	0,3411
	 
	
	 

	8,1
	411-0001
	Вода
	м3
	0,6822
	 
	
	 

	
	 Лестничная клетка на отм. 0,000

	1
	26-01-041-5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	2,08
	 
	
	 

	1,1
	104-0175
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25  (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ  ХРS Carbon PROF Технониколь)
	м3
	2,1216
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,36
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82)
	м2
	41,4
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	0,37
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	0,3885
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм)
	100 м2 стяжки
	0,346
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,70584
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	1,211
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6
	100 м2 стяжки
	0,346
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	0,988176
	 
	
	 

	6
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	0,346
	 
	
	 

	6,1
	411-0001
	Вода
	м3
	0,692
	 
	
	 

	
	 5.9.1.1.4 Устройство полов. Изм пр №16 от 06.2026 г., АН от 16.02.2026 г. 

	
	 Жилые комнаты. 2 этаж

	1
	11-01-009-1
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,04
	 
	
	 

	1,1
	104-0188
	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани (ПЛИТЫ ШУМОСТОП С-2 толщиной 20 мм)
	м3
	10,3
	 
	
	 

	2
	11-01-050-1
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	5,24
	 
	
	 

	2,1
	113-0324
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ТЭХНОЭЛАСТ АКУСТИК С)
	м2
	602,6
	 
	
	 

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м шва
	5,39
	 
	
	 

	3,1
	101-1975
	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ )
	100 м
	5,6595
	 
	
	 

	4
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм)
	100 м2 стяжки
	5,04
	 
	
	 

	4,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	10,2816
	 
	
	 

	4,2
	411-0001
	Вода
	м3
	17,64
	 
	
	 

	5
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4
	100 м2 стяжки
	5,04
	 
	
	 

	5,1
	ЦПСФ-1
	Цементно-песчаная смесь с фиброволокном марки М 150 (В 12,5)
	м3
	10,2816
	 
	
	 

	6
	11-01-015-7
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2 покрытия
	5,04
	 
	
	 

	6,1
	411-0001
	Вода
	м3
	10,08
	 
	
	 





	
Общая стоимость работ, руб., в том числе:
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 


	стоимость материала
	Материалы: давальческие


	стоимость работ
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	Срок выполнения работ:
(с момента заключения договора до 31.10.2026 г.)
	

	Условия оплаты 
 (предпочтительно – 100% постоплата).
	

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 (шестьдесят шесть) месяцев с даты подписания акта полностью выполненного  комплекса работ.
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.


Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания и проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Да/нет

	Согласие с банковской гарантией или личное поручительство
	Да/нет

	Опыт выполнения аналогичных видов работ

	[bookmark: _GoBack]Указать количество лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026     г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.





