Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

[bookmark: _GoBack]Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу архитектурной подсветки фасада здания на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
Предложения по закупке

	№ 
п/п
	Наименование
	Цена без учета НДС, руб.  
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	1. 
	ЩФО
	
	
	

	
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	ШТ
	1
	
	
	

	
	Прибор или аппарат
	ШТ
	5
	
	
	

	
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0,0018
	
	
	

	
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,05
	
	
	

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,15
	
	
	

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,15
	
	
	

	
	ЩБП-1--- ЩБП-10
	
	
	

	
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	ШТ
	10
	
	
	

	
	Прибор или аппарат
	ШТ
	44
	
	
	

	
	Прибор или аппарат
	ШТ
	34
	
	
	

	
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0,018
	
	
	

	
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,5
	
	
	

	
	Прибор или аппарат
	ШТ
	7
	
	
	

	
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	ШТ
	2,3
	
	
	

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	7,41
	
	
	

	
	Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,1 т
	ШТ
	1
	
	
	

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,25
	
	
	

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	2,8
	
	
	

	
	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм
	100 м2
	0,15
	
	
	

	
	Кабель
	
	
	

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,1
	
	
	

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	10,11
	
	
	

	
	Строительные работы
	
	
	

	
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	2,3
	
	
	

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45
	100 отверстий
	-2,3
	
	
	

	
	Люлька
	маш.-ч
	288
	
	
	

	
	Наружные сети
	
	
	

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,025
	
	
	

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)  (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) 
	100 м3
	0,03
	
	
	

	
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	1,05
	
	
	

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,028
	
	
	

	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,28
	
	
	

	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм
	100 м
	1,05
	
	
	

	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,05
	
	
	

	
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,5
	
	
	

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,55
	
	
	

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (в ШУНО)
	100 ШТ
	0,01
	
	
	

	2. 
	Ведомость используемых материалов
	
	
	

	
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	0,008712
	
	
	

	
	Бирки-оконцеватели
	100 ШТ
	0,0102
	
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,9554
	
	
	

	
	Вазелин технический
	кг
	0,0015
	
	
	

	
	Ветошь
	кг
	0,15
	
	
	

	
	Вода
	м3
	0,0015
	
	
	

	
	Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП)
	РУБ
	85,138956
	
	
	

	
	Втулки, диаметр 22 мм
	1000 ШТ
	0,00183
	
	
	

	
	Втулки, диаметр 28 мм
	1000 ШТ
	0,123342
	
	
	

	
	Втулки, диаметр 42 мм
	1000 ШТ
	0,00122
	
	
	

	
	Гайки установочные заземляющие
	100 ШТ
	0,1625
	
	
	

	
	Гильзы кабельные медные ГМ 16
	100 ШТ
	0,5055
	
	
	

	
	Гильзы кабельные медные ГМ 35
	100 ШТ
	0,005
	
	
	

	
	Гильзы кабельные медные ГМ 6
	100 ШТ
	0,0075
	
	
	

	
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 ШТ
	0,205
	
	
	

	
	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм
	100 ШТ
	0,2625
	
	
	

	
	Заглушки
	10 ШТ
	0,255
	
	
	

	
	Клей БМК-5к
	кг
	2,042
	
	
	

	
	Краска
	кг
	1,314128
	
	
	

	
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,001653
	
	
	

	
	Лак канифольный КФ-965
	т
	0,000003
	
	
	

	
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	3,4082
	
	
	

	
	Лента монтажная, тип ЛМ-5
	10 м
	0,8048
	
	
	

	
	Лента ПВХ
	кг
	0,0276
	
	
	

	
	Лента ФУМ
	кг
	0,0075
	
	
	

	
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
	100 ШТ
	0,11
	
	
	

	
	Нитки швейные
	кг
	0,0003
	
	
	

	
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 ШТ
	0,3
	
	
	

	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	т
	0,000885
	
	
	

	
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2
	т
	0,00115
	
	
	

	
	Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм
	т
	0,0000025
	
	
	

	
	Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм
	т
	0,0000035
	
	
	

	
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0108215
	
	
	

	
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,023
	
	
	

	
	Трубка ХВТ
	кг
	0,3615
	
	
	

	
	Уайт-спирит
	кг
	0,75
	
	
	

	
	Флюс ВАМИ
	кг
	0,007
	
	
	

	
	Шпагат бумажный
	кг
	0,0006
	
	
	

	
	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
	кг
	12,2091
	
	
	

	
	Электроды УОНИ 13/45
	кг
	0,000594
	
	
	

	
	Эмаль кремнийорганическая КО-811, черная
	т
	0,00025
	
	
	

	
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 400 мм
	100 ШТ
	0,1
	
	
	

	
	Дополнительные затраты на электроэнергию
	%
	4
	
	
	

	
	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 8х100 мм
	100 ШТ
	0,45
	
	
	

	
	Дюбели с шурупом, размер 6x60 мм
	100 ШТ
	30
	
	
	

	
	Зажим изолирующий СИЗ-3
	ШТ
	450
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)-1000
	1000 м
	0,21
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	1,011
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, РЕ)-1000
	1000 м
	0,01
	
	
	

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 ШТ
	153
	
	
	

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм
	10 ШТ
	2
	
	
	

	
	Клипса для крепежа ПВХ трубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 ШТ
	60
	
	
	

	
	Коробка разветвительная для открытой проводки 85х85х35мм, IP54
	ШТ
	260
	
	
	

	
	Мастика огнезащитная терморасширяющаяся «ТЕХСТРОНГ К»
	кг
	25
	
	
	

	
	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65
	10 ШТ
	14
	
	
	

	
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	3,15
	
	
	

	
	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450
	1000 м
	0,07
	
	
	

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	ШТ
	1
	
	
	

	
	Светильник светодиодный накладной, 220В, 2х12Вт, IP65, 4000К
	ШТ
	100
	
	
	

	
	Светильник светодиодный накладной, 24В, 18Вт, IP65, 4000К, 1000мм
	ШТ
	77
	
	
	

	
	Светильник светодиодный накладной, 24В, 5Вт, IP65, 4000К, 250мм
	ШТ
	38
	
	
	

	
	Светильник светодиодный накладной, 24В, 9Вт, IP65, 4000К, 500мм
	ШТ
	15
	
	
	

	
	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20
	100 ШТ
	0,3
	
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
	м
	746
	
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм
	м
	10
	
	
	

	
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм
	м
	280
	
	
	

	
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 63 мм
	м
	105
	
	
	

	
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	25
	
	
	

	
	Шина ШНИ-6х9-12-К3 (12отв.)
	10 ШТ
	0,2
	
	
	

	
	Шина ШНИ-6х9-12-КЗ (12 отв.)
	10 ШТ
	2
	
	
	

	
	Шпилька-саморез М6-100
	100 ШТ
	0,45
	
	
	

	
	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер460х310х165 мм
	ШТ
	1
	
	
	

	
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395x310x220 мм, степень защиты IP65
	ШТ
	10
	
	
	

	3. 
	Ведомость используемого оборудования
	
	
	

	
	Блок питания 220-24В, 100Вт, 150Вт
	ШТ
	34
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	ШТ
	7
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	ШТ
	4
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	ШТ
	10
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	ШТ
	1
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: МО6N-DC 2Р С 6А
	ШТ
	30
	
	
	

	
	Выключатели автоматические: МО6N-DC 2Р С 8А
	ШТ
	4
	
	
	

	
	Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT
	ШТ
	1
	
	
	




	
Общая стоимость, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

в т.ч. стоимость материалов:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

в т.ч. стоимость оборудования:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

в т.ч. стоимость работ:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

	Срок выполнения работ
(Срок выполнения работ:  с 01.09.2026 по 01.10.2026 г.)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(66 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию.)
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Наличие действующего СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 3 лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.



