    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2026 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ и мероприятий по устройству водоотводного канала на объекте: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства- корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке
«Комплекс работ и мероприятий по устройству водоотводного канала на объекте: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства- корпус 1 (поз. 1)»»


	[bookmark: _GoBack]№ 
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена, без учета НДС, руб.
	НДС %
	Цена, с учетом НДС(при наличии), руб.

	1
	2
	3
	4
	
	
	

	 Земляные работы
	 
	 
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3
	693,55
	
	
	

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	тн
	1 213,71
	
	
	

	3
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	693,55
	
	
	

	4
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	м3
	800,49
	
	
	

	5
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
	м3
	46,20
	
	
	

	6
	Устройство основания щебеночного
	м3
	155,80
	
	
	

	 
	Щебень шлаковый М600 ,фр.40-70мм, ГОСТ 3344-83 
	м3
	194,75
	
	
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	155,83
	
	
	

	8
	Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой за 2 раза
	м2
	155,84
	
	
	

	 
	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03-0,35л/м2
	л
	109,10
	
	
	

	Водоотводной лоток
	 
	 
	
	
	

	9
	Устройство бетонной подготовки/водоотводной канал
	м3
	22,39
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) F75 W4,
ГОСТ 7473-2010
	м3
	22,84
	
	
	

	10
	Устройство стен, днищ и перекрытий водоотводного канала
	м3
	153,00
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010
	м3
	155,30
	
	
	

	 
	М/конструкции  арматурных каркасов с вязкой 
	т
	16,18
	
	
	

	11
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Прм1
	м3
	0,62
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,63
	
	
	

	12
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 
	м3
	0,64
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,66
	
	
	

	13
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/Зд1;Зд2
	т
	0,03
	
	
	

	 
	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
	т
	0,03
	
	
	

	14
	Монтаж металлического контейнера
	т
	0,24
	
	
	

	 
	Металлический контейнер Мк1 с учетом огрунтовки за 2 раза
	т
	0,24
	
	
	

	15
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,04
	
	
	

	 
	Решетка Р1
	т
	0,04
	
	
	

	 
	Болт анкерный диаметр 12 мм  (М12х100)
	шт
	4,00
	
	
	

	16
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	 отверстие
	4,00
	
	
	

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021по ГОСТ 25129-82*
	м2
	2,30
	
	
	

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
за 2 раза: эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*
	м2
	2,30
	
	
	

	19
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,72
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) F75 W4,
ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,73
	
	
	

	20
	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
	шт
	10,00
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200,)
ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,07
	
	
	

	 
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг 
по ГОСТ 13579-2018
	ШТ
	10,00
	
	
	

	21
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
	шт
	39,00
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), 
ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,28
	
	
	

	 
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг, 
по ГОСТ 13579-2018
	шт
	1,00
	
	
	

	 
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг,по ГОСТ 13579-2018
	шт
	35,00
	
	
	

	 
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг
,по ГОСТ 13579-2018
	шт
	1,00
	
	
	

	 
	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг,по ГОСТ 13579-2018
	шт
	2,00
	
	
	

	22
	Заделка в блоках
	м3
	0,29
	
	
	

	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200),
ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,30
	
	
	

	23
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,08
	
	
	

	 
	Сетка Ф5Вр1-100 , ГОСТ 6727-80
	т
	0,08
	
	
	

	24
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	699,52
	
	
	

	 
	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	209,86
	
	
	

	 
	Мастика гидроизоляция холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	т
	1,68
	
	
	

	Деформационные швы
	 
	 
	
	
	

	25
	Изоляция изделиями из пенопласта/д.ш.
	м3
	0,23
	
	
	

	 
	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ
	м3
	0,23
	
	
	

	26
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	м
	17,60
	
	
	

	 
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 50 мм
	м
	17,92
	
	
	

	 
	Герметик Технониколь ПУ
	кг
	13,73
	
	
	

	27
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов
	м
	20,00
	
	
	

	 
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 50 мм
	м
	20,36
	
	
	

	 
	Герметик Технониколь ПУ
	кг
	15,60
	
	
	

	28
	Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты
	м
	28,80
	
	
	

	 
	Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-70/30-2/35 (ПВХ-П)
	м.п.
	28,80
	
	
	

	29
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	4,40
	
	
	

	 
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10,  ГОСТ 6617-2021
	т
	0,00
	
	
	

	 
	Мастика гидроизоляция холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	т
	0,02
	
	
	

	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100, ГОСТ 28013-98
	м3
	0,11
	
	
	

	 
	Унифлекс ЭПП-4
	м2
	9,68
	
	
	

	30
	Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки
	м2
	14,40
	
	
	

	 
	Мембрана профилированная PLANTER Standard
	м2
	16,43
	
	
	

	31
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	м
	366,68
	
	
	

	 
	КТтрон-Гидрошнур НП ПСС 20/0,5
	м
	373,28
	
	
	

	Обратная засыпка
	 
	 
	
	
	

	32
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	85,00
	
	
	

	33
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	м3
	380,85
	
	
	

	34
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	380,85
	
	
	

	35
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	761,69
	
	
	







	
Общая стоимость работ, руб., в том числе:
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 


	стоимость материала
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	стоимость работ
	Без НДС – 
НДС 22 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	Срок выполнения работ:
(начало выполнения работ: Срок начала работ: с даты подписания договора. Срок окончания работ: 120 календарных дней)
	

	Условия оплаты 
 (предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.


Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания и проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие действующего СРО 
	

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Да/нет

	Согласие с банковской гарантией или личное поручительство
	Да/нет

	Опыт выполнения аналогичных видов работ

	Не менее 3-х лет  




_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026     г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.





