Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по возведению конструктивной части здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. 5 (поз. 26), (в т.ч. работы по тех. подполью, возведению монолитной части здания 2-21 этажи, тех. этаж, парапет, монтаж железобетонных изделий)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
Предложения по закупке

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	
	5.2.4.1.9 Монтаж конструкций здания ниже 0.000. Монолитный каркас,  кладка, полы, разные работы

	1. 
	Раздел Стены монолит

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	
	
	
	

	2. 
	Раздел Перегородки

	
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1  Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,54
	
	
	
	

	
	Крепление сводов стальными затяжками
	1 т металлических изделий
	0,02
	
	
	
	

	
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,05
	
	
	
	

	3. 
	Раздел Приямки

	
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,4
	
	
	
	

	
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04
	
	
	
	

	
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,173
	
	
	
	

	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 Т
	0,022
	
	
	
	

	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22
	
	
	
	

	
	Установка элементов каркаса из брусьев (Деф.швы)
	1 м3 древесины в конструкции
	0,06
	
	
	
	

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,17
	
	
	
	

	
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,2081
	
	
	
	

	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 Т
	0,048
	
	
	
	

	
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,062
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	
	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм
	100 м2
	0,015
	
	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, на каждый последующий 1 мм изменения толщины слоя, добавлять к норме 1
	100 м2
	0,015
	
	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" стен, толщиной слоя 3 мм
	100 м2
	0,059
	
	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" стен, на каждый последующий 1 мм изменения толщины слоя, добавлять к норме 3
	100 м2
	0,059
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	
	
	
	

	4. 
	Раздел Полы

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных (10...100мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	31,75
	
	
	
	

	
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (50 мм)
	100 м2 покрытия
	5,773
	
	
	
	

	
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	5,773
	
	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных (78мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	1,42
	
	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев бетонных (толщиной 50мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,91
	
	
	
	

	
	Устройство вибродемпфирующей пластины по периметру площадок для насоса
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0133
	
	
	
	

	
	Устройство бетонного фундамента под насос (270мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,594
	
	
	
	

	
	Устройство вибродемпфирующей пластины по периметру площадок для насоса
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,002
	
	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных (100мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	3,65
	
	
	
	

	
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (50 мм)
	100 м2 покрытия
	0,365
	
	
	
	

	
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,365
	
	
	
	

	5. 
	Раздел Лестницы

	
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,15
	
	
	
	

	
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Ступени ЛС1 )
	1 т конструкций
	0,226
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15
	
	
	
	

	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ступени)
	100 м3 в деле
	0,003
	
	
	
	

	6. 
	в осях Ж-Ж2

	
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,15
	
	
	
	

	
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Ступени ЛС2)
	1 т конструкций
	0,166
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17
	
	
	
	

	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ступени)
	100 м3 в деле
	0,0021
	
	
	
	

	7. 
	Монтаж конструкций здания выше 0.000. Монолитный каркас (2-21, этаж, чердак (техническое пространство), котельная, разные работы

	
	Комплекс работ по монтажу, демонтажу опалубки, вязке и установке арматуры, вязке каркасов, сверлению, прокладке трубок ПВХ, установке анкеров, монтажных элементов, закладных деталей, окраске закладных деталей, изоляции изделий пенопластом, монтаж сборного железобетона (в  расчете на 1м3 монолитного бетона)
	1м3
	
	
	
	
	

	
	5.3.1.6.7 Монтаж конструкций здания выше 0.000. Сборный железобетон

	8. 
	Раздел Лестницы

	
	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т  (Поправка: Прил. 7.1, п.2) 
	100 шт. сборных конструкций
	0,86
	
	
	
	

	
	Замоноличивание ригелей
	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ
	0,024
	
	
	
	

	
	Установка площадок массой более 1 т  (Поправка: Прил. 7.1, п.3) 
	100 шт. сборных конструкций
	0,43
	
	
	
	

	
	Установка маршей без сварки массой более 1 т  (Поправка: Прил. 7.1, п.3) 
	100 шт. сборных конструкций
	0,42
	
	
	
	

	9. 
	Ограждения Огл1.1=41шт Огл2=1шт

	
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	1,58
	
	
	
	

	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,58
	
	
	
	

	
	Монтаж косоуров
	1 т конструкций
	0,181
	
	
	
	

	
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 М СТУПЕНЕЙ
	0,168
	
	
	
	

	
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Поправка: Прил. 9.3, п.3) 
	1 т конструкций
	0,261
	
	
	
	

	
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  (Поправка: Прил. 9.3, п.3) 
	1 т конструкций
	0,616
	
	
	
	

	
	Монтаж решеток Ог1,2,3
	1 т конструкций
	0,1212
	
	
	
	

	
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Монтаж решеток РС1, РС2 к=1,01)
	1 т конструкций
	0,138
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной Аквест (Кроме ограждений и решеток)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,547
	
	
	
	

	10. 
	Раздел Вентблоки (вентканалы)

	
	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т
	100 шт.
	6,96
	
	
	
	

	
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	26,52
	
	
	
	

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	-26,52
	
	
	
	

	
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	1,232
	
	
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,82
	
	
	
	

	
	Замоноличивание ригелей Заделка бетоном примыканий к вентканалам
	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ
	0,0541
	
	
	
	

	
	Пробивка отверстий в вентблоках ( вытяжка)
	100 отверстий
	6,2
	
	
	
	

	
	При работе с приставных лестниц добавлять к расценке 69-1-1
	100 отверстий
	6,2
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]
	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 

	Срок выполнения работ
(Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 2028 г.)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(не менее 66 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию )
	


Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Ежемесячно подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты в размере 4% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с обеспечением техдокументацией и координацией работ, приемкой от субподрядчика и передачей заказчику работ, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, техники безопасности и охраны труда, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи и т.д.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие СРО в области строительства
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 5 лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.



