Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу и ПНР системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и автоматизации системы ОВ на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
Предложения по закупке

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	1. 
	Раздел:  Монтажные работы

	
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	ШТ
	1
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль связи МС-Е
	ШТ
	1
	
	
	
	

	
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор пожарный приемно-контрольный, R3-Рубеж-2ОП
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	Установка батареи аккумуляторной для автоматических раздвижных дверей
	10 ШТ
	1,2
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч (ЛКД-АКБ-1240)
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч (ЛКД-АКБ-1212)
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	ШТ
	111
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1С-R3
	ШТ
	111
	
	
	
	

	
	Звонок
	ШТ
	185
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12 В, ОПОП 2-35
	ШТ
	185
	
	
	
	

	
	Световые настенные указатели
	100 ШТ
	3,27
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ:
	ШТ
	327
	
	
	
	

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой  ОПОП 1-R3
	
	
	
	
	
	

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	ШТ
	228
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-ИК3-A-R3
	10 ШТ
	12
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-R3
	10 ШТ
	10,8
	
	
	
	

	
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	ШТ
	580
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный адресно-аналоговый ИП212-64-R3 W1.03
	10 ШТ
	58
	
	
	
	

	
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный
	ШТ
	972
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный автономный ИП212-142, с элементами питания в комплекте
	ШТ
	972
	
	
	
	

	
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	ШТ
	345
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	ШТ
	345
	
	
	
	

	
	Приборы ПС на: 4 луча
	ШТ
	32
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Метка адресная АМ-4-R3
	ШТ
	13
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4К-R3, РМ-4-R3
	ШТ
	19
	
	
	
	

	
	Приборы ПС на: 1 луч
	ШТ
	28
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-1-R3, РМ-1С-R3
	ШТ
	28
	
	
	
	

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	39,4
	
	
	
	

	
	Кабель-канал (короб) 16х25 мм
	м
	3940
	
	
	
	

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	18,7
	
	
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
	м
	1870
	
	
	
	

	
	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20
	100 ШТ
	56
	
	
	
	

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	4,86
	
	
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 50 мм
	м
	486
	
	
	
	

	
	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 48-50
	100 ШТ
	30
	
	
	
	

	
	Коробка ответвительная на стене
	ШТ
	168
	
	
	
	

	
	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55. 300х220х120 мм (ДКС54300)
	ШТ
	57
	
	
	
	

	
	Коробка монтажная огнестойкая без галогена JBL085 85х85х38 мм, 12 выходов, 2Р
	ШТ
	111
	
	
	
	

	
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	104,8
	
	
	
	

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	43
	
	
	
	

	
	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,5
	1000 М
	10,87
	
	
	
	

	
	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,75
	1000 М
	2,4
	
	
	
	

	
	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1
	1000 М
	0,62
	
	
	
	

	
	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,5
	1000 М
	0,34
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 М
	0,34
	
	
	
	

	
	Кабель витая пара U/UTP Cat5e 4х2х24AWG solid LSZHнг(А)-HFLTx
	1000 М
	0,21
	
	
	
	

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм
	100 отверстий
	1,74
	
	
	
	

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм (гильзы)
	100 м
	0,522
	
	
	
	

	
	Гильза стальная д.57 мм L=300мм
	ШТ
	174
	
	
	
	

	
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	7,59
	
	
	
	

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы)
	100 м
	1,518
	
	
	
	

	
	Гильза стальная д.20 мм L=200мм
	ШТ
	759
	
	
	
	

	
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок
	м3
	0,24
	
	
	
	

	
	Огнестойкая монтажная пена Gigant Industrial FireStop B1 1000 мл GT-612288
	ШТ
	30
	
	
	
	

	2. 
	Пуско-наладка пожарной сигнализации жилого дома

	
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20  (Поправка: МР 519/пр п.7.4) 
	система
	1
	
	
	
	

	
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05  (Поправка: М-ка 648/пр п.135) 
	канал
	13
	
	
	
	

	3. 
	Автоматизация ОВ

	
	Оборудование и материалы автоматизации системы ОВ

	
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	ШТ
	12
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вытяжным вентилятором ШСАУ-ВДУ-7,5П1-1К2-IP54-2-0-0
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором подпора ШСАУ-ВПД-11/2Ч1-1К2-IP54-2-0-0
	ШТ
	3
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором подпора ШСАУ-ВПД-7,5П1-1К2-IP54-2-0-0
	ШТ
	6
	
	
	
	

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,6
	
	
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм
	м
	160
	
	
	
	

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1,8
	
	
	
	




	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

Стоимость оборудование:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) –

Стоимость материалов:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) -

	Срок выполнения работ
[bookmark: _GoBack](Срок выполнения работ:  с даты заключения договора до 28.02.2027 г. с правом досрочного выполнения.)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(не менее 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию )
	


Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Ежемесячно подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты в размере 10% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с координацией работ, решение вопросов материально-технического снабжения в части поставки давальческих материалов и конструкций, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, координация работ подрядчика по обеспечению безопасных условий труда, техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи и т.д.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Наличие действующей лицензии МЧС
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	Не менее 5 лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.



